{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["上报物价局收费标准"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"上报物价局收费标准","index":0,"n_rows":1124,"n_cols":9,"rows_kept":1124,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,11,0],[3,1,11,1],[3,4,11,4],[3,6,11,6],[3,7,11,7],[3,8,11,8],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,4,13,4],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,4,16,4],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,4,18,4],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,4,21,4],[19,6,21,6],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,4,25,4],[23,6,25,6],[23,7,25,7],[26,0,28,0],[26,1,28,1],[26,4,28,4],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[26,8,28,8],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,4,31,4],[29,6,31,6],[29,7,31,7],[29,8,31,8],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,4,34,4],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[33,8,34,8],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,4,37,4],[35,6,37,6],[35,7,37,7],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,4,40,4],[39,6,40,6],[39,7,40,7],[39,8,40,8],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,4,45,4],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,4,51,4],[49,6,51,6],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,4,55,4],[54,6,55,6],[54,7,55,7],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,4,58,4],[57,6,58,6],[57,7,58,7],[57,8,58,8],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,4,60,4],[59,6,60,6],[59,7,60,7],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,4,62,4],[61,6,62,6],[61,7,62,7],[61,8,62,8],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,4,64,4],[63,6,64,6],[63,7,64,7],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[65,4,66,4],[65,6,66,6],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[70,0,74,0],[70,1,74,1],[70,4,74,4],[70,6,74,6],[70,7,74,7],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[76,4,77,4],[76,6,77,6],[76,7,77,7],[76,8,77,8],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[78,4,80,4],[78,6,80,6],[78,7,80,7],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,4,85,4],[83,6,85,6],[83,7,85,7],[83,8,85,8],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[88,4,91,4],[88,6,91,6],[88,7,91,7],[88,8,91,8],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[95,4,97,4],[95,6,97,6],[95,7,97,7],[95,8,97,8],[98,0,99,0],[98,1,99,1],[98,4,99,4],[98,6,99,6],[98,7,99,7],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[100,4,102,4],[100,6,102,6],[100,7,102,7],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,4,105,4],[103,6,105,6],[103,7,105,7],[112,0,115,0],[112,1,115,1],[112,4,115,4],[112,6,115,6],[112,7,115,7],[112,8,115,8],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,4,119,4],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[126,0,129,0],[126,1,129,1],[126,4,129,4],[126,6,129,6],[126,7,129,7],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[132,4,133,4],[132,6,133,6],[132,7,133,7],[132,8,133,8],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[134,4,135,4],[134,6,135,6],[134,7,135,7],[144,0,145,0],[144,1,145,1],[144,4,145,4],[144,6,145,6],[144,7,145,7],[144,8,145,8],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[147,4,148,4],[147,6,148,6],[147,7,148,7],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,4,151,4],[150,6,151,6],[150,7,151,7],[150,8,151,8],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[155,4,156,4],[155,6,156,6],[155,7,156,7],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[157,4,159,4],[157,6,159,6],[157,7,159,7],[157,8,159,8],[160,0,161,0],[160,1,161,1],[160,4,161,4],[160,6,161,6],[160,7,161,7],[162,0,163,0],[162,1,163,1],[162,4,163,4],[162,6,163,6],[162,7,163,7],[162,8,163,8],[166,0,168,0],[166,1,168,1],[166,4,168,4],[166,6,168,6],[166,7,168,7],[170,0,173,0],[170,1,173,1],[170,4,173,4],[170,6,173,6],[170,7,173,7],[170,8,173,8],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[174,4,175,4],[174,6,175,6],[174,7,175,7],[176,0,183,0],[176,1,183,1],[176,4,183,4],[176,6,183,6],[176,7,183,7],[176,8,183,8],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[184,4,185,4],[184,6,185,6],[184,7,185,7],[184,8,185,8],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[186,4,187,4],[186,6,187,6],[186,7,187,7],[186,8,187,8],[189,0,192,0],[189,1,192,1],[189,4,192,4],[189,6,192,6],[189,7,192,7],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[213,4,214,4],[213,6,214,6],[213,7,214,7],[213,8,214,8],[215,0,217,0],[215,1,217,1],[215,4,217,4],[215,6,217,6],[215,7,217,7],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[220,4,221,4],[220,6,221,6],[220,7,221,7],[220,8,221,8],[222,0,222,8],[242,0,244,0],[242,1,244,1],[242,4,244,4],[242,6,244,6],[242,7,244,7],[242,8,244,8],[245,0,246,0],[245,1,246,1],[245,4,246,4],[245,7,246,7],[245,8,246,8],[248,0,252,0],[248,1,252,1],[248,4,252,4],[248,6,252,6],[248,7,252,7],[255,0,258,0],[255,1,258,1],[255,4,258,4],[255,6,258,6],[255,7,258,7],[255,8,258,8],[259,0,261,0],[259,1,261,1],[259,4,261,4],[259,6,261,6],[259,7,261,7],[259,8,261,8],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[262,4,263,4],[262,6,263,6],[262,7,263,7],[262,8,263,8],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[266,4,267,4],[266,6,267,6],[266,7,267,7],[266,8,267,8],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[268,4,269,4],[268,7,269,7],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[273,4,274,4],[273,6,274,6],[273,7,274,7],[273,8,274,8],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[275,4,276,4],[275,6,276,6],[275,7,276,7],[284,0,287,0],[284,1,287,1],[284,4,287,4],[284,6,287,6],[284,7,287,7],[288,0,290,0],[288,1,290,1],[288,4,290,4],[288,6,290,6],[288,7,290,7],[291,0,292,0],[291,1,292,1],[291,4,292,4],[291,6,292,6],[291,7,292,7],[303,0,306,0],[303,1,306,1],[303,4,306,4],[303,6,306,6],[303,7,306,7],[307,0,310,0],[307,1,310,1],[307,4,310,4],[307,6,310,6],[307,7,310,7],[311,0,315,0],[311,1,315,1],[311,4,315,4],[311,6,315,6],[311,7,315,7],[316,0,319,0],[316,1,319,1],[316,4,319,4],[316,6,319,6],[316,7,319,7],[320,0,323,0],[320,1,323,1],[320,4,323,4],[320,6,323,6],[320,7,323,7],[324,0,327,0],[324,1,327,1],[324,4,327,4],[324,6,327,6],[324,7,327,7],[328,0,329,0],[328,1,329,1],[328,4,329,4],[328,6,329,6],[328,7,329,7],[331,0,332,0],[331,1,332,1],[331,4,332,4],[331,6,332,6],[331,7,332,7],[331,8,332,8],[339,0,340,0],[339,1,340,1],[339,4,340,4],[339,6,340,6],[339,7,340,7],[342,0,343,0],[342,1,343,1],[342,4,343,4],[342,6,343,6],[342,7,343,7],[342,8,343,8],[344,0,345,0],[344,1,345,1],[344,4,345,4],[344,6,345,6],[344,7,345,7],[348,0,349,0],[348,1,349,1],[348,4,349,4],[348,6,349,6],[348,7,349,7],[348,8,349,8],[350,0,351,0],[350,1,351,1],[350,4,351,4],[350,6,351,6],[350,7,351,7],[352,0,353,0],[352,1,353,1],[352,4,353,4],[352,6,353,6],[352,7,353,7],[352,8,353,8],[358,0,359,0],[358,1,359,1],[358,4,359,4],[358,6,359,6],[358,7,359,7],[361,0,365,0],[361,1,365,1],[361,4,365,4],[361,6,365,6],[361,7,365,7],[361,8,365,8],[367,0,367,8],[368,0,369,0],[368,1,369,1],[368,4,369,4],[368,6,369,6],[368,7,369,7],[370,0,371,0],[370,1,371,1],[370,4,371,4],[370,6,371,6],[370,7,371,7],[370,8,371,8],[372,0,374,0],[372,1,374,1],[372,4,374,4],[372,6,374,6],[372,7,374,7],[376,0,378,0],[376,1,378,1],[376,4,378,4],[376,6,378,6],[376,7,378,7],[376,8,378,8],[380,0,382,0],[380,1,382,1],[380,4,382,4],[380,6,382,6],[380,7,382,7],[395,0,396,0],[395,1,396,1],[395,4,396,4],[395,6,396,6],[395,7,396,7],[395,8,396,8],[397,0,398,0],[397,1,398,1],[397,4,398,4],[397,6,398,6],[397,7,398,7],[406,0,406,8],[408,0,409,0],[408,1,409,1],[408,4,409,4],[408,6,409,6],[408,7,409,7],[408,8,409,8],[410,0,411,0],[410,1,411,1],[410,4,411,4],[410,6,411,6],[410,7,411,7],[410,8,411,8],[413,0,414,0],[413,1,414,1],[413,4,414,4],[413,6,414,6],[413,7,414,7],[438,0,439,0],[438,1,439,1],[438,4,439,4],[438,6,439,6],[438,7,439,7],[438,8,439,8],[484,0,487,0],[484,1,487,1],[484,4,487,4],[484,6,487,6],[484,7,487,7],[484,8,487,8],[506,0,506,8],[507,0,508,0],[507,1,508,1],[507,4,508,4],[507,6,508,6],[507,7,508,7],[507,8,508,8],[509,0,510,0],[509,1,510,1],[509,2,510,2],[509,4,510,4],[509,6,510,6],[509,7,510,7],[509,8,510,8],[512,0,513,0],[512,1,513,1],[512,2,513,2],[512,4,513,4],[512,6,513,6],[512,7,513,7],[515,0,516,0],[515,1,516,1],[515,2,516,2],[515,4,516,4],[515,6,516,6],[515,7,516,7],[515,8,516,8],[519,0,521,0],[519,1,521,1],[519,4,521,4],[519,6,521,6],[519,7,521,7],[527,0,528,0],[527,1,528,1],[527,4,528,4],[527,6,528,6],[527,7,528,7],[533,0,536,0],[533,1,534,1],[533,4,536,4],[533,6,536,6],[533,7,536,7],[533,8,536,8],[535,1,536,1],[537,0,542,0],[537,1,542,1],[537,4,542,4],[537,6,542,6],[537,7,542,7],[537,8,539,8],[544,0,545,0],[544,1,545,1],[544,4,545,4],[544,6,545,6],[544,7,545,7],[544,8,545,8],[547,0,549,0],[547,1,549,1],[547,2,549,2],[547,4,549,4],[547,6,549,6],[547,7,549,7],[547,8,549,8],[552,0,555,0],[552,1,555,1],[552,2,555,2],[552,4,555,4],[552,6,555,6],[552,7,555,7],[556,0,561,0],[556,1,561,1],[556,2,561,2],[556,4,561,4],[556,6,561,6],[556,7,561,7],[556,8,561,8],[562,0,565,0],[562,1,565,1],[562,2,565,2],[562,4,565,4],[562,6,565,6],[562,7,565,7],[562,8,565,8],[566,0,568,0],[566,1,568,1],[566,2,568,2],[566,4,568,4],[566,6,568,6],[566,7,568,7],[566,8,568,8],[569,0,573,0],[569,1,573,1],[569,2,573,2],[569,4,573,4],[569,6,573,6],[569,7,573,7],[569,8,573,8],[574,0,578,0],[574,1,578,1],[574,2,578,2],[574,4,578,4],[574,6,575,6],[574,7,578,7],[574,8,575,8],[576,6,578,6],[576,8,578,8],[579,0,581,0],[579,1,581,1],[579,4,581,4],[579,6,581,6],[579,7,581,7],[580,8,581,8],[582,0,584,0],[582,1,584,1],[582,2,584,2],[582,4,584,4],[582,6,584,6],[582,7,584,7],[583,8,584,8],[585,0,586,0],[585,1,586,1],[585,2,586,2],[585,4,586,4],[585,7,586,7],[585,8,586,8],[588,0,589,0],[588,1,589,1],[588,2,589,2],[588,4,589,4],[588,6,589,6],[588,7,589,7],[588,8,589,8],[590,0,592,0],[590,1,592,1],[590,2,592,2],[590,4,592,4],[590,6,592,6],[590,7,592,7],[595,0,600,0],[595,1,600,1],[595,2,600,2],[595,4,600,4],[595,6,600,6],[595,7,600,7],[607,0,608,0],[607,1,608,1],[607,2,608,2],[607,4,608,4],[607,6,608,6],[607,7,608,7],[614,0,618,0],[614,1,618,1],[614,2,618,2],[614,4,618,4],[614,6,618,6],[614,7,618,7],[619,0,623,0],[619,1,623,1],[619,2,623,2],[619,4,623,4],[619,6,623,6],[619,7,623,7],[625,0,627,0],[625,1,627,1],[625,2,627,2],[625,4,627,4],[625,6,627,6],[625,7,627,7],[625,8,627,8],[635,0,638,0],[635,1,638,1],[635,2,638,2],[635,4,638,4],[635,6,638,6],[635,7,638,7],[635,8,638,8],[639,0,641,0],[639,1,641,1],[639,2,641,2],[639,4,641,4],[639,6,641,6],[639,7,641,7],[642,0,643,0],[642,1,643,1],[642,4,643,4],[642,6,643,6],[642,7,643,7],[644,0,651,0],[644,1,651,1],[644,2,651,2],[644,4,651,4],[644,6,651,6],[644,7,651,7],[660,0,661,0],[660,1,661,1],[660,4,661,4],[660,6,661,6],[660,7,661,7],[662,0,663,0],[662,1,663,1],[662,4,663,4],[662,6,663,6],[662,7,663,7],[664,0,665,0],[664,1,665,1],[664,4,665,4],[664,6,665,6],[664,7,665,7],[684,0,687,0],[684,1,687,1],[684,4,687,4],[684,6,687,6],[684,7,687,7],[688,0,689,0],[688,1,689,1],[688,4,689,4],[688,6,689,6],[688,7,689,7],[690,0,691,0],[690,1,691,1],[690,4,691,4],[690,6,691,6],[690,7,691,7],[692,0,693,0],[692,1,693,1],[692,4,693,4],[692,6,693,6],[692,7,693,7],[694,0,695,0],[694,1,695,1],[694,4,695,4],[694,6,695,6],[694,7,695,7],[696,0,697,0],[696,1,697,1],[696,4,697,4],[696,6,697,6],[696,7,697,7],[708,0,710,0],[708,1,710,1],[708,4,710,4],[708,6,710,6],[708,7,710,7],[721,0,734,0],[721,1,734,1],[721,4,723,4],[721,6,722,6],[721,7,736,7],[724,4,736,4],[724,6,725,6],[727,6,736,6],[735,0,736,0],[735,1,736,1],[737,0,739,0],[737,1,739,1],[737,4,739,4],[737,6,739,6],[737,7,739,7],[741,0,750,0],[741,1,750,1],[741,4,750,4],[741,6,750,6],[741,7,750,7],[753,0,755,0],[753,1,755,1],[753,4,755,4],[753,6,755,6],[753,7,755,7],[758,0,761,0],[758,1,761,1],[758,2,761,2],[758,6,761,6],[758,7,761,7],[762,0,764,0],[762,1,764,1],[762,2,763,2],[762,4,764,4],[762,6,764,6],[762,7,764,7],[766,0,767,0],[766,1,767,1],[766,2,767,2],[766,4,767,4],[766,6,767,6],[766,7,767,7],[768,0,772,0],[768,1,772,1],[768,2,772,2],[768,4,772,4],[768,6,772,6],[768,7,772,7],[773,0,776,0],[773,1,776,1],[773,2,776,2],[773,6,776,6],[773,7,776,7],[777,0,778,0],[777,1,778,1],[777,4,778,4],[777,6,778,6],[777,7,778,7],[779,0,780,0],[779,1,780,1],[779,4,780,4],[779,6,780,6],[779,7,780,7],[781,0,782,0],[781,1,782,1],[781,4,782,4],[781,6,782,6],[781,7,782,7],[784,0,785,0],[784,1,785,1],[784,2,785,2],[784,4,785,4],[784,6,785,6],[784,7,785,7],[786,0,787,0],[786,1,787,1],[786,2,787,2],[786,4,787,4],[786,6,787,6],[786,7,787,7],[791,0,792,0],[791,1,792,1],[791,2,792,2],[791,4,792,4],[791,6,792,6],[791,7,792,7],[797,0,798,0],[797,1,798,1],[797,2,798,2],[797,4,798,4],[797,6,798,6],[797,7,798,7],[800,0,801,0],[800,1,801,1],[800,4,801,4],[802,0,803,0],[802,1,803,1],[802,4,803,4],[804,0,805,0],[804,1,805,1],[804,4,805,4],[804,6,805,6],[804,7,805,7],[806,0,808,0],[806,1,808,1],[806,4,808,4],[807,6,808,6],[807,7,808,7],[815,0,817,0],[815,1,817,1],[815,4,817,4],[815,6,817,6],[815,7,817,7],[828,0,830,0],[828,1,830,1],[828,2,830,2],[828,4,830,4],[828,6,830,6],[828,7,830,7],[837,0,842,0],[837,1,842,1],[837,2,842,2],[837,4,842,4],[837,6,842,6],[837,7,842,7],[850,0,851,0],[850,1,851,1],[850,4,851,4],[857,0,864,0],[857,1,864,1],[857,4,864,4],[857,6,859,6],[857,7,864,7],[860,6,864,6],[865,0,869,0],[865,1,869,1],[865,4,869,4],[865,6,867,6],[865,7,869,7],[868,6,869,6],[870,0,880,0],[870,1,880,1],[870,4,880,4],[870,6,880,6],[870,7,880,7],[881,0,890,0],[881,1,890,1],[881,4,890,4],[881,6,890,6],[881,7,890,7],[891,0,895,0],[891,1,895,1],[891,4,895,4],[891,6,895,6],[891,7,895,7],[896,0,898,0],[896,1,898,1],[896,4,898,4],[896,6,898,6],[896,7,898,7],[900,0,900,8],[914,0,916,0],[914,1,916,1],[914,4,916,4],[914,6,916,6],[914,7,916,7],[918,0,919,0],[918,1,919,1],[918,4,919,4],[918,6,919,6],[918,7,919,7],[923,0,924,0],[923,1,924,1],[923,4,924,4],[923,6,924,6],[923,7,924,7],[926,0,927,0],[926,1,927,1],[926,2,927,2],[926,4,927,4],[926,6,927,6],[926,7,927,7],[928,0,930,0],[928,1,930,1],[928,2,930,2],[928,4,930,4],[929,6,930,6],[929,7,930,7],[942,0,942,8],[950,0,950,8],[952,0,953,0],[952,1,953,1],[952,4,953,4],[952,6,953,6],[952,7,953,7],[954,0,955,0],[954,1,955,1],[954,4,955,4],[954,6,955,6],[954,7,955,7],[963,0,970,0],[963,1,970,1],[963,4,970,4],[963,6,970,6],[963,7,970,7],[982,0,982,8],[983,0,984,0],[983,1,984,1],[983,2,984,2],[983,6,984,6],[983,7,984,7],[986,0,987,0],[986,1,987,1],[986,4,987,4],[986,6,987,6],[986,7,987,7],[996,0,998,0],[996,1,998,1],[996,2,998,2],[996,4,998,4],[996,6,998,6],[996,7,998,7],[1000,0,1001,0],[1000,1,1001,1],[1000,2,1001,2],[1000,6,1001,6],[1000,7,1001,7],[1002,0,1003,0],[1002,1,1003,1],[1002,2,1003,2],[1002,4,1003,4],[1002,6,1003,6],[1002,7,1003,7],[1004,0,1005,0],[1004,1,1005,1],[1004,2,1005,2],[1004,6,1005,6],[1004,7,1005,7],[1028,0,1028,8],[1036,0,1038,0],[1036,1,1038,1],[1036,4,1038,4],[1036,6,1038,6],[1036,7,1038,7],[1053,0,1054,0],[1053,1,1054,1],[1053,4,1054,4],[1053,6,1054,6],[1053,7,1054,7]],"merged_total":1048,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["江苏省计量检定收费标准（2016年版）"]
["1、长度计量器具（C）"]
["总序号","计量器具名称","准确度及等级","测量范围","收费单位","收费标准（元）","周期","检测依据","备注"]
[1,"量块","五等","≤100mm","块",15,"一年","JJG 146-2011"]
[null,null,"五等","100mm＜L≤500mm",null,45]
[null,null,"五等","500mm＜L≤1000mm",null,90]
[null,null,"四等","≤100mm",null,20]
[null,null,"四等","100mm＜L≤500mm",null,50]
[null,null,"四等","500mm＜L≤1000mm",null,120]
[null,null,"三等","≤100mm",null,30]
[null,null,"三等","100mm＜L≤500mm",null,70]
[null,null,"三等","500mm＜L≤1000mm",null,150]
[2,"干涉仪","接触式","0～150mm","台",350,"一年","JJG 101-2004"]
[null,null,"平面等厚","0～200mm",null,240]
[3,"测长仪","立式","0～100mm","台",200,"一年","JJF 1189-2008"]
[null,null,"卧式","0～450mm",null,350]
[{"$nulls":3},"≤600mm",null,350]
[4,"跳动检查仪",null,"≤500mm","台",210,"一年","JJF 1109-2003"]
[{"$nulls":3},"＞500mm",null,250]
[5,"数显测高仪",null,"≤200mm","台",280,"一年","JJF 1254-2010"]
[{"$nulls":3},"≤600mm",null,320]
[{"$nulls":3},"＞600mm",null,600]
[6,"电感测微仪","0.03%","±300µm","台",250,"一年","JJG 396-2002"]
[7,"投影仪",null,"大型","台",500,"一年","JJF 1093-2002"]
[{"$nulls":3},"中型",null,400]
[{"$nulls":3},"小型",null,350]
[8,"圆度仪","A级",null,"台",800,"一年","JJG 429-2000"]
[null,null,"B级",null,null,600]
[null,null,"C级",null,null,400]
[9,"电动轮廓仪",{"v":0.07,"d":"7%"},null,"台",390,"一年","JJF 1105-2003"]
[null,null,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,300]
[null,null,{"v":0.15,"d":"15%"},null,null,150]
[10,"气动量仪",null,"0～0.1mm","管",80,"一年","JJG 356-2004"]
[11,"样板","比较",null,"块",25,"一年","JJG 58-1996"]
[null,null,"单刻线、多刻线",null,null,50]
[12,"测长机",null,"0～1000mm","台",600,"一年","JJF 1066-2000"]
[{"$nulls":3},"0～2000mm",null,650]
[{"$nulls":3},"0～3000mm",null,700]
[13,"万能工具显微镜","(1+L/100)µm","(200×100)mm","台",550,"一年","JJG 56-2000"]
[14,"工具显微镜","3µm","(50×125)mm","台",350,"一年","JJG 56-2000"]
[null,null,"3µm","(75×150)mm",null,500]
[15,"测量显微镜",null,"(50×13)mm","台",200,"一年","JJG 571-2004"]
[16,"光学显微镜","精度±0.5µm",null,"台",150,"一年","JJG 571-2004"]
[17,"读数显微镜","分度值0.01","0～6mm","台",150,"一年","JJG 571-2004"]
[18,"金相显微镜","立式",null,"台",100,"一年","JJG 571-2004"]
[null,null,"卧式",null,null,150]
[19,"干涉显微镜","±(5～24)%","1.0µm以下","台",200,"一年","JJG 77-2004"]
[20,"光切显微镜","±(5～22)%","(1.0～50.0)µm","台",150,"一年","JJF 1092-2002"]
[21,"放大镜","10倍",null,"个",80,"一年","QTD LC01-2007"]
[22,"光学计","立式","0～180mm","台",180,"一年","JJG 45-1999"]
[null,null,"卧式","0～500mm",null,250]
[null,null,"超级","0～250mm",null,300]
[23,"投影光学计",null,"0.2um   1.0um","台",200,"一年","JJG 45-1999"]
[24,"扭簧测微计","(0.15～3)µm","±100分度","台",100,"一年","JJG 118-2010"]
[25,"光学分度头","≤5\"","0o～360°","台",300,"一年","JJG 57-1999"]
[null,null,"＞5\"","0o～360°",null,250]
[26,"数显分度头","1\"",null,"台",400,"一年","JJG 57-1999"]
[27,"光学分度台","≤5\"",null,"台",400,"一年","JJF 1114-2004"]
[null,null,"＞5\"",null,null,300]
[28,"坐标测量机",null,"≤2000mm","轴",800,"一年","JJF 1064-2010"]
[{"$nulls":3},"＞2000mm",null,1350]
[29,"测量划线机",null,"≤2000mm","轴",800,"一年","JJF 1064-2010"]
[{"$nulls":3},"＞2000mm",null,1000]
[30,"数控机床",null,"≤2000mm","轴",1000,"一年","JJF 1251-2010"]
[{"$nulls":3},"＞2000mm",null,1200]
[31,"刀具预调仪",null,"≤300mm","轴",500,"一年","JJG 938-1998"]
[{"$nulls":3},"＞300mm",null,700]
[32,"万能测齿仪",null,"模数:(1～20)mm","台",250,"一年","JJG 92-1991"]
[33,"万能渐开线检查仪","4级，5级","模数:(1～10)mm","台",350,"一年","JJF 1124-2004"]
[34,"小角度检查仪","低，中，高级","(0～40)＇","台",300,"一年","JJG 300-2002"]
[35,"游标卡尺",null,"0～300mm","把",20,"一年","JJG 30-2002"]
[{"$nulls":3},"0～600mm",null,40]
[{"$nulls":3},"0～1000mm",null,60]
[{"$nulls":3},"0～2000mm",null,100]
[{"$nulls":3},"0～3000mm",null,200]
[36,"带表卡尺",null,"0～300mm","把",40,"一年","JJG 30-2002"]
[37,"深度游标卡尺",null,"0～300mm","把",25,"一年","JJG 30-2002"]
[{"$nulls":3},"0～500mm",null,50]
[38,"高度游标卡尺",null,"0～300mm","把",25,"一年","JJG 31-2011"]
[{"$nulls":3},"0～600mm",null,50]
[{"$nulls":3},"0～1000mm",null,70]
[39,"齿厚卡尺",null,"M(1～50)mm","把",70,"一年","JJG 30-2002"]
[40,"塞尺","(0.02～3.0)mm","(0.02～3.0)mm","片",15,"一年","JJG 62-2007"]
[41,"测厚仪","超声测厚仪","(0～10)mm","台",150,"一年","JJF 1126-2004"]
[null,null,"涡流测厚仪","(0～2)mm",null,150]
[null,null,"机械式测厚仪","(0～30)mm",null,40]
[42,"标准厚度片","1/100h","(10～1000)µm","片",40,"一年","JJF 1126-2004"]
[43,"刮板细度计","(0～150)µm","(0～150)µm","盒",150,"一年","JJG 905-2010"]
[44,"环规","工作","≤100mm","只",30,"一年","JJG 894-1995"]
[null,null,"标准","≤50mm",null,100]
[null,null,"标准","≤100mm",null,150]
[null,null,"标准","＞100mm",null,200]
[45,"螺纹环规","6g,6h","M(2～56)mm","件",50,"一年","JJG 888-1995"]
[46,"螺纹塞规","(4～7)h","M100mm以下","件",60,"一年","JJG 888-1995"]
[47,"试验筛","(0.02～125)mm","(0.02～125)mm","只",100,"一年","JJF 1175-2007"]
[48,"外径千分尺",null,"(0～100)mm","件",30,"一年","JJG 21-2008"]
[{"$nulls":3},"(0～300)mm",null,60]
[{"$nulls":3},"(0～500)mm",null,125]
[49,"内测千分尺",null,"(5～30)mm","件",50,"一年","JJG 22-2003"]
[{"$nulls":3},"(25～50)mm",null,55]
[50,"内径千分尺",null,"(0～1000)mm","套",50,"一年","JJG 22-2003","基价每套50元，接长杆每支20元。"]
[{"$nulls":3},"(100～1700)mm",null,80,null,null,"基价每套80元，接长杆每支30元。"]
[{"$nulls":3},"(150～2100)mm",null,100,null,null,"基价每套100元，接长杆每支40元。"]
[51,"孔径千分尺","无环规","(6～20)mm","套",50,"一年","JJF 1091-2001","基价每套50元，测杆每支50元。"]
[{"$nulls":3},"(20～40)mm",null,50,null,null,"基价每套60元，测杆每支50元。"]
[{"$nulls":3},"(40～100)mm",null,50,null,null,"基价每套80元，测杆每支50元。"]
[52,"深度千分尺",null,"0～150mm","套",50,"一年","JJG 24-2003"]
[53,"壁厚千分尺",null,"0～25mm","件",20,"一年","JJG 21-2008"]
[54,"杠杆千分尺",null,"≤50mm","件",50,"一年","JJG 26-2011"]
[55,"微米千分尺",null,"≤50mm","件",30,"一年","JJG 21-2008"]
[56,"公法线千分尺",null,"≤150mm","件",35,"一年","JJG 82-2010"]
[57,"数显千分尺",null,"≤50mm","件",40,"一年","JJG 21-2008"]
[58,"千分表",null,"0～1mm","支",50,"一年","JJG 34-2008"]
[null,null,"数显","25mm",null,60]
[null,null,"杠杆","0～0.2mm",null,60]
[null,null,"内径","(10～400)mm",null,80]
[59,"百分表","分度值0.01mm、分辨率0.01mm、0.005mm","(0～10)mm","块",100,"一年","JJG 34-2008","指示表（指针式、数显式）"]
[null,null,"分度值/分辨率0.01mm","≤1mm",null,100,"一年","JJG 35-2006","杠杆表"]
[60,"大量程百分表    ","分度值/分辨率0.01mm","量程10mm＜S≤50mm","支",150,"一年","JJG 379-2009"]
[null,null,"分度值/分辨率0.01mm","量程50mm＜S≤100mm",null,150]
[61,"百分表检定仪","4µm","(0～25)mm","台",200,"一年","JJG 201-2008"]
[62,"数显百分表检定仪","4µm","(0～25)mm","台",200,"一年","JJG 201-2008"]
[63,"千分表检定仪","1.5µm","(0～2)mm","台",300,"一年","JJG 201-2008"]
[64,"千分尺综合检具",null,"(50～500)mm","台",120,"一年","JJG 201-2008"]
[65,"高度校正仪",null,"(0～600)mm","台",350,"一年","JJF 1254-2010"]
[66,"阶梯规",null,"≤500mm","台",350,"一年","技术说明书"]
[67,"量棒",null,"≤100mm","支",65,"一年","JJG 21-2008"]
[{"$nulls":3},"≤500mm",null,65]
[{"$nulls":3},"≤1000mm",null,60]
[{"$nulls":3},"＞1000mm",null,65]
[68,"三针",null,"≤7mm","支",30,"一年","JJF 1207-2008"]
[69,"针规","(1～2)µm","(0～20)mm","支",18,"一年","JJF 1207-2008"]
[70,"光面塞规",null,"£160mm","支",50,"一年","JJG 343-1996"]
[{"$nulls":3},"＞160mm",null,80]
[71,"锥度量规","莫氏4号以下","1，2，3，4","套",300,"一年","JJG 177-2003"]
[null,null,"莫氏4号以上","5, 6",null,300]
[72,"正多面棱体","(0～360)°","(2～4)等","面",30,"一年","JJG 283-2007"]
[73,"套管尺","一、二级",null,"米",50,"一年","JJG 473-2009"]
[74,"钢卷尺",null,"≤5m","把",40,"一年","JJG 4-1999","超过5米，每米加收5元。纤维卷尺参照执行收费。"]
[75,"钢直尺",null,"0～1000mm","把",20,"一年","JJG 1-1999"]
[76,"焊接检验尺","(0～40)°","±30＇","把",80,"一年","JJG 704-2005"]
[77,"铁路轨距尺","三级"," ","根",60,"三个月","JJG 219-2008"]
[78,"铁路支距尺","三级"," ","根",40,"一年","JJG 219-2008"]
[79,"塔尺",null,"0～3m","米",30,"一年","JJG 1-1999","超过3米，每米加收10元。"]
[80,"棱尺","三棱","0～300mm","支",50,"一年","JJG 63-2007"]
[null,null,"四棱","0～300mm",null,50]
[81,"角度块","(10～100)°","(1～2)级","角",35,"一年","JJG 70-2004"]
[82,"标准玻璃线纹尺","二等","0～100mm","支",500,"一年","JJG 73-2005"]
[null,null,"二等","0～200mm",null,600]
[83,"标准金属线纹尺","三等","0～1000mm","支",250,"一年","JJG 71-2005"]
[84,"直角尺",null,"(250×100)mm","支",25,"一年","JJG 7-2004"]
[{"$nulls":3},"＞(250×100)mm",null,65]
[85,"矩形直尺",null,"(250×250)mm","支",150,"一年","JJG 1-1999"]
[86,"正弦规","0级，1级","100mm,200mm","支",100,"一年","JJG 37-2005"]
[87,"刀口角尺",null,"≤300mm","支",70,"一年","JJG 7-2004"]
[88,"钢角尺",null,"≤300mm","支",70,"一年","JJG 7-2004"]
[{"$nulls":3},"＞300mm",null,100]
[89,"万能角度尺",null,"0～180°","支",50,"一年","JJG 33-2002"]
[{"$nulls":3},"0～320°",null,70]
[{"$nulls":3},"0～360°",null,100]
[90,"宽座直角尺",null,"≤300mm","支",100,"一年","JJG 7-2004"]
[{"$nulls":3},"(300～500)mm",null,160]
[91,"圆柱角尺",null,"≤300mm","支",100,"一年","JJG 7-2004"]
[{"$nulls":3},"＞300mm",null,150]
[92,"量角器","(2～5)＇","(0～360)°","支",45,"一年","JJG 33-2002"]
[93,"方箱","(1～3)级","315mm以下","台",200,"一年","JJG 194-2007"]
[94,"平面平晶","一、二级","£F60mm","块",50,"一年","JJG 28-2000"]
[null,null,"一、二级","£F(60～100)mm",null,50]
[null,null,"一、二级","£F(100～150)mm",null,60]
[95,"标准平晶","二等","Φ150mm","块",300,"一年","JJG 28-2000"]
[96,"平行平晶",null,"0～25mm","块",50,"一年","JJG 28-2000"]
[{"$nulls":3},"(25～50)mm",null,50]
[{"$nulls":3},"(50～75)mm",null,80]
[{"$nulls":3},"(75～100)mm",null,80]
[97,"长平晶",null,"310mm","支",200,"一年","JJG 28-2000"]
[{"$nulls":3},"210mm",null,160]
[98,"平板",null,"＜(300×500)mm","块",260,"一年","JJG 117-2005"]
[{"$nulls":3},"(300×500)mm",null,300]
[{"$nulls":3},"(500×800)mm",null,320]
[{"$nulls":3},"(800×1000)mm",null,350]
[{"$nulls":3},"(1000×1500)mm",null,500]
[{"$nulls":3},"(1500×2000)mm",null,550]
[{"$nulls":3},"(2000×3000)mm",null,600]
[{"$nulls":3},"(3000×5000)mm",null,700]
[99,"平尺",null,"≤1000mm","块",120,"一年","JJF 1097-2003","2000mm以上，每1000mm加收60元。"]
[{"$nulls":3},"(1000～2000)mm",null,190]
[100,"研磨平尺",null,"300mm","支",150,"一年","JJG 740-2005"]
[{"$nulls":3},"500mm",null,180]
[101,"样板直尺",null,"(75～500)mm","支",70,"一年","JJG 63-2007"]
[102,"水平仪","条式",null,"台",80,"一年","JJG 103-2005"]
[null,null,"框式",null,null,120]
[null,null,"合像",null,null,150]
[null,null,"数显电子",null,null,300]
[103,"水平仪检定器",{"v":0.05,"d":"5%"},"(1～1.5)mm/m","台",200,"一年","JJG 191-2002"]
[104,"工程检测器","0.1mm/m","1m","支",150,"一年","JJF 1085-2002"]
[105,"半径样板","(1～25)mm","(1～25)mm","片",20,"一年","JJG 58-2010"]
[106,"螺纹样板",null,"10片","把",80,"一年","JJG 60-1996"]
[107,"孔板",null,"≤200mm","件",150,"一年","JJG 640-1994"]
[108,"直径测试仪",null,"(0～10)mm","台",300,"一年","JJF 1250-2010"]
[109,"计米器",{"v":0.005,"d":"0.5%"},null,"台",250,"一年","JJG 987-2004"]
[110,"混凝土试模","0.5mm","(200x200x200)mm","件",120,"一年","GB/T 1958-2004"]
[111,"塌落度筒","2mm","(100x200x300)mm","件",70,"一年","技术说明书"]
[112,"漆膜划格器",null,null,"个",150,"一年","技术说明书"]
[113,"轴振动轴位移探头检测仪","TK3-2E",null,"台",50,"一年","GB/T 1958-2004"]
[114,"位移传感器",null,"(0～50)mm","只",350,"一年","JJF 1305-2011"]
[115,"轴对称检具",null,null,"台",100,"一年","技术说明书"]
[116,"等高块",null,"50mm","个",100,"一年","技术说明书"]
[117,"V型块",null,"50mm","个",100,"一年","JB/T 8047-2007"]
[118,"涂布器",null,"50µm","台",120,"一年","技术说明书"]
[119,"湿膜厚度规",null,"10µm","个",200,"一年","技术说明书"]
[120,"织物密度镜","5倍",null,"个",50,"一年","技术说明书"]
[121,"皮革面积机",0.01,null,"台",200,"一年","JJG 413-2009 "]
[122,"捻度计",null,"(0-500)mm","个",120,"一年","技术说明书"]
[123,"测距仪","Ⅰ等","1+1×10-6","台",1000,"一年","JJG 703-2003"]
[null,null,"Ⅱ、Ⅲ等","3+2×10-6",null,800]
[124,"经纬仪","Ⅰ等","0.5〞","台",800,"一年","JJG 414-2011"]
[null,null,"Ⅱ等","2〞",null,500]
[null,null,"Ⅲ等","3〞",null,300]
[125,"全站仪","Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等","5+3×10-6","台",1500,"一年","JJG 100-2003"]
[126,"GPS测量仪","3mm","30km","台",1800,"一年","JJF 1118-2004"]
[127,"水准仪","DS1",null,"台",350,"一年","JJG 425-2003"]
[null,null,"DS3",null,null,300]
["2、电磁计量器具（D）"]
[128,"直流标准电阻","二等","(10-3～105)Ω","只",120,"一年","JJG 166-1993"]
[129,"直流电阻","0.01级","(10-3～105)Ω","只",60,"一年","JJG 166-1993"]
[130,"直流比较仪电桥","0.0001级","(10-3～103)Ω","只",700,"一年","JJG 506-2010"]
[131,"标准电池组","二等","(1.018600～1.018670)V","组",160,"一年","JJG 153-1996"]
[132,"标准电池","0.005级","(1.01855～1.01868)V","组",100,"一年","JJG 153-1996"]
[133,"特斯拉计",{"v":0.025,"d":"2.5%"},"(0.02～1.0)T","台",350,"一年","JJG 242-1995"]
[134,"磁通表",{"v":0.025,"d":"2.5%"},"(1～10mw)b","台",350,"一年","JJG 317-1983"]
[135,"高阻箱","0.2级","(104～1010)Ω","点",7,"一年","JJG 1072-2011"]
[136,"兆欧表检定装置","0.2级","(102～1011)Ω","点",7,"一年","JJG 1072-2011"]
[137,"兆欧表","10级","0～1010Ω","台",50,"一年","JJG 622-1997"]
[138,"数字兆欧表","1.0级","0～2000MΩ","台",150,"一年","JJG 1005-2005"]
[139,"绝缘电阻测量仪","10级","0～1012Ω","台",350,"一年","JJG 1005-2005"]
[140,"数字欧姆表","0.05级","(10-6～103)Ω","台",300,"一年","JJG 724-1991"]
[141,"欧姆表","一级","(10-3～102)Ω","台",100,"一年","JJG 724-1991"]
[142,"回路电阻测试仪","0.5级","(10-6～10-3)Ω","台",300,"一年","JJG 1052-2009","电流大于100A加收100元"]
[143,"接地电阻表",null,"0～1000Ω","台",100,"两年","JJG 366-2004"]
[144,"接地电阻测试仪","5级","0～600mΩ","台",200,"两年","JJG 366-2004"]
[145,"泄漏电流测试仪","5级","0～20mA","台",300,"一年","JJG 843-2007"]
[146,"单相电能表检定装置","(0.05～0.3)级 ","220V 0～100A ","台",480,"一年","JJG 597-2005"]
[147,"交流电能表检定装置","(0.2～0.3)级","参比频率50Hz或60Hz","基本\n量限",1500,"两年","JJG 597-2005","其他试验量限±120元（按规程解释）"]
[null,null,"(0.05～0.1)级 ","参比频率50Hz或60Hz",null,1800]
[null,null,"0.02级,0.03级","参比频率50Hz或60Hz",null,2300]
[148,"便携单相电能表检定装置","(0.1～0.3)级","220V 0～100A ","台",500,"一年","JJG 597-2005"]
[null,null,"(0.1～0.3)级","100V 220V 380V  0～50A",null,1350,"两年"]
[149,"直流比较仪式电位差计","0.0001级","0～13V","台",650,"一年","JJG 505-2004"]
[150,"直流电位差计","0.002级","0～2.111111V","台",450,"一年","JJG 123-2004"]
[null,null,"(0.005～0.01)级","0～2.111111V",null,250]
[null,null,"(0.02级)","0～2.111111V",null,200]
[null,null,"(0.02～0.05级)","0～2.111111V",null,150]
[null,null,"0.1级及以下","0～2.111111V",null,100]
[151,"直流磁电式检流计",null,"CA＞1×10～16W.S/mm","台",200,"一年","JJG 495-2006"]
[152,"直流比较电桥","0.0015级","(10-2～105)Ω","台",600,"一年","JJG 546-2010"]
[153,"直流电桥","(0.01～0.02)级","(10-3～105)Ω","只",350,"一年","JJG 125-2004","直流双桥加收50％"]
[null,null,"(0.05级)","(10-3～105)Ω",null,200]
[null,null,"(0.1级,0.2级)","(10-3～105)Ω",null,120]
[null,null,"0.5级及以下","(10-3～105)Ω",null,80]
[154,"直流电阻箱","(0.001～0.005)级","(10-3～105)Ω","点",24,"一年","JJG 982-2003"]
[null,null,"(0.01～0.05)级","(10-3～105)Ω",null,15]
[null,null,"0.1级及以下","(10-3～105)Ω",null,8]
[155,"三相电能表","1.0级以下","0～100A","台",60,"五年","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","安装式"]
[null,null,"2.0级以下","0～100A",null,20]
[156,"多功能三相电能表","1.0级及以下","0～100A","台",120,"五年","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","安装式"]
[157,"三相标准电度表 ","(0.1～0.5)级","3×380V,3×5A","基本\n量限",80,"一年","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","每增加一个测量点加收25元"]
[158,"数字式三相标准电能表","(0.1～0.2)级","3×(100～220)V\n3×(1～5)A","基本\n量限",180,"一年","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","每增加一个测量点加收60元"]
[null,null,"(0.05～0.02)级","3×(100～220)V\n3×(1～5)A",null,250]
[159,"宽量限多功能三相标准电能表 ","0.1级","3×(10～400)V\n3×(1～100)A","基本\n量限",400,"一年","JJG 596-1999","每增加一个测量点加收60元"]
[null,null,"(0.05～0.02)级","3×(10～400)V\n3×(1～100)A",null,600,"一年",null,"每增加一个测量点加收70元"]
[160,"单相电能表","1.0级及以下","0～100A","台",20,"首检","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","安装式"]
[161,"多功能单相电能表","1.0级及以下","0～100A","台",30,"首检","JJG 307-2006\nJJG 596-1999","安装式"]
[162,"单相标准电度表","(0.1～0.5)级","(100～220)V,(1～10)A","基本\n量限",120,"一年","JJG 596-1999","每增加一个测量点加收45元"]
[163,"单相数字式标准电能表","(0.05～0.02)级","(100～220)V,(1～50)A","基本\n量限",220,"一年","JJG 596-1999","每增加一个测量点加收60元"]
[null,null,"(0.1～0.2)级","(100～220)V,(1～50)A",null,180]
[164,"宽量限多功能标准电能表","(0.1～0.2)级","0～380V,(1～50)A","基本\n量限",250,"一年","JJG 596-1999","每增加一个测量点加收60元"]
[null,null,"(0.05～0.02)级","0～380V,(1～100)A",null,300,null,null,"每增加一个测量点加收70元"]
[165,"单相数字功率表",null,"(100～220)V,(1～5)A","台",600,"一年","JJG 780-1992"]
[166,"交流数字功率表（三相）","0.5级～0.02级","电压量限0～1000V     电流量限0～20A","基本\n量限",1000,"一年","JJG 780-1992"," "]
[167,"功率变送器",0.5,null,"只",400,"一年","JJG 780-1992"]
[168,"数字相位计",null,"(50～300)V,(1～5)A","只",300,"一年","JJG 381-1986"]
[169,"单相电参数测量仪",null,"(30～400)V,(0.5～50)A","只",380,"一年","JJG 780-1992"]
[170,"三相电参数测量仪",null,"3×(30～400)V\n3×(0.5～50)A","只",800,"一年","JJG 780-1992"]
[171,"电参数变送校验器","0.1级","1000V   100A","台",120,"一年","JJG 780-1992"]
[172,"电流互感器","(0.01～0.05)级","2kA以下","基本\n量限",180,"两年","JJG 313-2010","每增加一个量限加收50元"]
[null,null,"(0.1～0.5)级","2kA以下",null,70,null,null,"每增加一个量限加收30元"]
[null,null,"(0.01～0.05)级","(2～5)kA",null,180,null,null,"每增加一个量限加收60元"]
[null,null,"(0.1～0.5)级","(2～5)kA",null,100,null,null,"每增加一个量限加收40元"]
[173,"电压互感器","(0.01～0.05)级","0～35kV","基本\n量限",180,"两年","JJG 314-2010","每增加一个量限加收80元"]
[null,null,"0.1级","0～35kV",null,100,null,null,"每增加一个量限加收50元"]
[null,null,"0.5级及以下","0～35kV",null,40]
[174,"数字高压表、静电电压表、高压分压器、高压发生器、高压台","(0.2～1.0)级","100kV及以下","基本\n量限",350,"一年","JJG 494-2005         JJG 496-1996","每增加一个量限加收180元"]
[null,null,"(0.5～1.0)级","100kV以上",null,500,null,null,"每增加一个量限加收250元"]
[175,"耐电压测试仪、匝间耐压仪、火花机等 ","5级","15kV及以下","基本\n量限",300,"一年","JJG 795-2004","每增加一个量限加收150元"]
[176,"油耐压仪，介电强度仪",null,"100kV以下","台",600,"一年","JJG 795-2004"]
[177,"静电场强测试仪",null,"200kV以下","台",400,"一年","技术说明书"]
[178,"耐电压仪检定装置","1级","15kV以下","台",500,"一年","JJG 795-2004"]
[179,"互感器校验仪","(1.0～2.0)级",null,"台",500,"一年","JJG 169-2010"]
[180,"高压电桥","CX：±0.05±0.5%","(0.02～110)µF","台",300,"一年","JJG 563-2004"]
[181,"PT二次回路压降仪","1.0级及以下",null,"台",300,"一年","JJG 169-2010"]
[182,"互感器二次负载箱",{"v":0.03,"d":"3%"},"(2.5～15)VA","台",150,"一年","JJG 169-2010"]
[183,"后装机","±5.0%","(60～250)kV","台",1000,"一年","技术说明书"]
[184,"负载箱","3级","0～30A","台",350,"一年","JJG 314-2010"]
[185,"直流电流表（指针式）","0.1级","0～30A","只",70,"一年","JJG 124-2005","每增加一个量限加收40元"]
[null,null,"0.2级","0～30A",null,35,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[null,null,"0.5级","0～30A",null,25,null,null,"每增加一个量限加收10元"]
[null,null,"1.0级及以下","0～30A",null,20]
[186,"直流电压表（指针式）","0.1级","0～1000V","只",70,"一年","JJG 124-2005","每增加一个量限加收40元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V",null,35,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V",null,25,null,null,"每增加一个量限加收10元"]
[null,null,"1.0级及以下","0～1000V",null,20]
[187,"直流功率表（指针式）","0.1级","0～600V, 0～300A","只",80,"一年","JJG 124-2005","交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收30元。"]
[null,null,"0.2级","0～600V, 0～300A",null,50,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[null,null,"0.5级","0～600V, 0～300A",null,35,null,null,"每增加一个量限加收15元"]
[null,null,"1.0级","0～600V, 0～300A",null,30,null,null,"每增加一个量限加收10元"]
[null,null,"1.5级及以下","0～600V, 0～300A",null,10]
[188,"交流电流表（指针式）","0.1级","0～30A","只",80,"一年","JJG 124-2005","每增加一个量限加收40元"]
[null,null,"0.2级","0～30A",null,50,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[null,null,"0.5级","0～30A",null,40,null,null,"每增加一个量限加收10元"]
[null,null,"1.0级及以下","0～30A",null,30]
[189,"交流电压表（指针式）","0.1级","0～1000V","只",70,"一年","JJG 124-2005","每增加一个量限加收40元"]
[null,null,"0.2级","0～1000V",null,35,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[null,null,"0.5级","0～1000V",null,25,null,null,"每增加一个量限加收10元"]
[null,null,"1.0级及以下","0～1000V",null,20]
[190,"交流功率表（指针式）","0.1级","0～600V, 0～300A","只",80,"一年","JJG 124-2005","交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收40元。"]
[null,null,"0.2级","0～600V, 0～300A",null,50,null,null,"交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收20元。"]
[null,null,"0.5级","0～600V, 0～300A",null,40,null,null,"交直流两用检定加收50%，每增加一个量限加收10元。"]
[null,null,"1.0级及以下","0～600V, 0～300A",null,30]
[191," 工频频率表","0.2级          ","(45～55)Hz","只",70,"一年","JJG 603-2006","每增加一个量限加收40元"]
[null,null," (0.5～1.0)级","(45～55)Hz",null,40,null,null,"每增加一个量限加收20元"]
[192,"单相功率因数表（指针式）、相位表"," (0.5～1.0)级","110V/220V，5A/10A","只",90,"一年","JJG 440-2008","每增加一个量限加收50元"]
[193,"万用表 ","0.5级以下","0～1000V，0～500mA","只",65,"一年","JJG 124-2005"]
[null,null,"1.0级以下",null,null,25]
[194,"热电比较仪",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"0～600V,  0～10A","台",500,"一年","技术说明书"]
[195,"数字式电表校验仪","(0.1～0.05)%","0～1000V, 0～10A","台",600,"一年","技术说明书"]
[196,"三用表校验仪",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"0～1000V, 0～10A","台",600,"一年","JJG 445-1986"]
[197,"数字钳形表",{"v":0.0001,"d":"0.01%"},"0～1000A, 0～1000V","只",200,"一年","JJF 1075-2001","每增加一个功能加收40元"]
[198,"指针式钳形表","2.5级","0～600V,  0～500A","只",35,"一年","JJF 1075-2001"]
[199,"精密电表校验装置","DC:0.03%，AC:0.05%","0～600V,  0～10A","只",1100,"一年","JJG 410-1994\nJJG 445-1986"]
[200,"低功率功率表（指针式）","(0.1～0.2)级","0～10A,   0～600V        ","只",250,"一年","JJG 124-2005","每增加一个量限加收100元"]
[null,null,"0.5级及以下","0～10A,   0～600V        ",null,200,null,null,"每增加一个量限加收50元"]
[201,"标准电容器","0.05级及以下","10pF～1µF","只",150,"一年","JJG 183-1992"]
[202,"标准电容箱","0.05级","10pF～1µF","点",20,"一年","JJG 183-1992"]
[null,null,"0.1级及以下","10pF～1µF",null,12]
[203,"标准电感器","0.05级","100µH～1H","只",150,"一年","JJG 726-1991"]
[null,null,"0.1级及以下","100µH～1H",null,120]
[204,"标准电感箱","0.05级及以下","100µH～1H","点",30,"一年","JJG 726-1991"]
[205,"交流电阻箱","0.05级及以下","1Ω～1MΩ","点",15,"一年","JJG 982-2003"]
[206,"交流电容（电感）电桥","0.05级","1pF～1µF，        100µH～1H","台",500,"一年","JJG 563-2004"]
[null,null,"0.1级及以下","1pF～1µF，         100µH～1H",null,300]
[207,"LCR交流电桥","(0.1～0.5)级","1pF～1µF，         100µH～1H                 1Ω～1kΩ","台",500,"一年","JJG 441-1996"]
[null,null,"1.0级","1pF～1µF，         100µH～1H                 1Ω～1kΩ",null,300]
[208,"数字阻抗电桥",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"1pF～1µF，         100µH～1H \n1Ω～1kΩ,f=1kHz","台",500,"一年","JJG 873-1994"]
[null,null,"0.1%及以下","1pF～1µF，         100µH～1H \n1Ω～1kΩ,f=1kHz",null,400]
[209,"高压标准电容器","±0.05%","(1～100)pF","台",250,"一年","JJG 183-1992"]
[210,"高压电容箱","±0.5%","(0.1～0.0001)µF","台",200,"一年","JJG 183-1992"]
[211,"数字电容表","0.5%及以下","1pF～100µF","只",150,"一年","JJG 183-1992"]
[212,"数字电感表","0.5级及以下","100uH～1H","台",150,"一年","JJG 726-1991"]
[213,"直流标准电压源","(0.0005～0.002)级","0～1000V","台",550,"一年","JJG 445-1986"]
[null,null,"(0.001～0.005)级","0～1000V",null,450]
[214,"直流数字电流表","0.01级以下","0～20A","台",300,"一年","JJG 598-1989"]
[215,"直流数字电压表","0.0005级","0～1000V","台",350,"一年","JJG 315-1983"]
[null,null,"(0.001～0.002)级","0～1000V",null,300]
[null,null,"0.005级","0～1000V",null,200]
[null,null,"(0.01～0.05)级","0～1000V",null,100]
[null,null,"0.05级以下","0～1000V",null,80]
[216,"调速电机测试仪",null,null,"台",55,"一年","技术说明书"]
["3、光学计量器具（G）"]
[217,"照度计","一级","0～20000lx","档",300,"一年","JJG 245-2005"]
[null,null,"二级","(2～3000)lx",null,250]
[218,"亮度计","一级","(0.1～3000)cd/m2","点",250,"一年","JJG 211-2005"]
[null,null,"二级","(0.1～3000)cd/m2",null,250]
[219,"光强度标准灯","一级","≤1000W","只",400,"一年","JJG 246-2005"]
[null,null,"二级","≤1000W",null,370]
[null,null,"三级","≤1000W",null,300]
[220,"光度计","一级",null,"档",250,"一年","JJG 245-2005"]
[221,"总光通量标准白炽灯","一级","≤1000W","支",450,"一年","JJG 247-2008"]
[null,null,"二级","≤1000W",null,400]
[null,null,"三级","≤1000W",null,350]
[222,"色差计","一级","(380～780)nm","台",600,"一年","JJG 595-2002"]
[223,"白度计","一级","(380～780)nm","台",400,"一年","JJG 512-2002"]
[null,null,"二级","(380～780)nm",null,400]
[null,null,"三级","(380～780)nm",null,300]
[224,"反射率测定仪",null,"(380～780)nm","台",400,"一年","JJF 1232-2009"]
[225,"镜向光泽度计","1光泽单位 ","0～150光泽单位","台",300,"一年","JJG 696-2002"]
[226,"镜向光泽度板","0.8光泽单位","0～150光泽单位","块",200,"一年","JJG 696-2002"]
[227,"汽车前照灯检测仪校准器",{"v":0.06,"d":"6%"},"(8000～50000)cd","台",800,"一年","JJG 967-2001"]
[228,"汽车前照灯检测仪",{"v":0.15,"d":"15%"},"(8000～30000)cd","台",600,"一年","JJG 745-2002"]
[229,"摩托车前照灯检测仪",{"v":0.15,"d":"15%"},"(8000～30001)cd","台",600,"一年","JJG 745-2002"]
[230,"标准光源箱","±40％",null,"台",220,"一年","JJG 247-2008"]
[231,"光电参数测定仪","1mcd","66.65mcd  266.60mcd","台",300,"一年","JJG 245-2005"]
[232,"彩色密度计",null,"0～4D","台",400,"一年","JJG 920-1996"]
[233,"黑白密度片",null,"0～4D","台",250,"一年","JJG 452-2006"]
[234,"基准镇流器",null,"(20～40)W","只",150,"一年","QTD EC08-2007"]
[235,"紫外荧光灯",null,"365nm","只",350,"一年","JJG 879-2002"]
[236,"紫外辐照计",null,"254nm","只",450,"一年","JJG 879-2002"]
[{"$nulls":3},"365nm",null,450]
[237,"钻石比色灯","20K","2856K","只",300,"一年","JJG 247-2008"]
[null,null,"20K","6500K",null,300]
[238,"验光机","△=±（0.25～0.5）D","(-20～+20)D","台",400,"一年","JJG 892-2011"]
[239,"验光镜片箱","0.04D","(-20～+20)D","片",3,"两年","JJG 579-2010"]
[240,"焦度计","0.02D   0.06D","(-20～+20)D","台",350,"一年","JJG 580-2005"]
[241,"彩色分析仪","±10%","(0.1～3000)cd/㎡","台",1200,"一年","JJG 211-2005"]
[242,"色温表","20K","2856K","档",200,"一年","JJG 212-2003"]
[243,"扫描光谱仪","±5%","(380-780)nm","台",650,"一年","JJG 867-1994"]
[244,"工作标准白板",null,"(380-780)nm","块",300,"一年","JJG 453-2002"]
["4、物理化学计量器具（WH）"]
[245,"滤纸式烟度计",{"v":0.03,"d":"3%"},"10RB","台",450,"一年","JJG 847-2011"]
[246,"气相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"ECD、NPD、TCD、FID、FPD","台",800,"两年","JJG 700-1999","每增加一个检测器加收50％"]
[null,null,{"v":0.02,"d":"2%"},"ECD、NPD、TCD、FID、FPD",null,1000]
[247,"液相色谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"紫外检测器荧光检测器","台",900,"两年","JJG 705-2002","每增加一个检测器加收50％"]
[null,null,{"v":0.02,"d":"2%"},"紫外检测器荧光检测器",null,1200]
[248,"原子吸收分光光度计","Cu:1.5%～5%       Cu:4%～10%","0.00～5.00ug/mL     0.00～5.00ug/mL","台",1050,"两年","JJG 694-2009"]
[249,"发射光谱仪（含直读光谱仪）",null,"金属元素","台",1000,"两年","JJG 768-2005","便携式"]
[{"$nulls":3},"金属元素",null,1500,null,null,"非便携式"]
[250,"透射式烟度计",null,"(0～100)%","台",500,"一年","JJG 976-2010"]
[251,"等离子发射光谱仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"金属元素","台",1600,"两年","JJG 768-2005"]
[252,"紫外、可见、近红外分光光度计","0.5nm","190nm～2600nm","台",800,"一年","JJG 178-2007","火焰光度计参照执行收费"]
[253,"可见分光光度计","(1～3)nm","(330～800)nm","台",250,"一年","JJG 178-2007"]
[254,"干涉滤光片","±0.5nm","可见区","片",100,"一年","JJG 812-1993"]
[255,"氧化钬滤光片","±0.2nm","(200～800)nm","片",200,"一年","JJG 812-1993"]
[256,"中性滤光片",{"v":0.002,"d":"0.20%"},"紫外～可见","片",100,"一年","JJG 812-1993"]
[257,"测汞仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～200ng","台",300,"一年","JJG 548-2004"]
[258,"滤光光电比色计",{"v":0.05,"d":"5%"},"可见","台",200,"一年","JJG 179-1990"]
[259,"红外分光光度计","±4cm-1","(400～4000)波数","台",250,"一年","JJG 178-2007"]
[260,"傅利叶变换红外分光光度计","±1cm-1","(400～4000)波数","台",900,"一年","JJG 178-2007"]
[261,"在线pH计","(0.01～0.1)级","PH:0～14pH","台",600,"一年","JJG 119-2005"]
[262,"酸度计","(0.01～0.1)级","PH:0～14pH","台",300,"一年","JJG 119-2005"]
[263,"在线电导率仪","(0.2～2.0)级","0～105µs/cm","台",600,"一年","JJG 376-2007"]
[264,"电导率仪","(0.2～2.0)级","0～105µs/cm","台",300,"一年","JJG 376-2007"]
[265,"离子计","(0.01～0.1)级","0～14pX","台",400,"一年","JJG 757-2007"]
[266,"自动指示旋光仪","±0.05°","±45°","台",400,"一年","JJG 536-1998"]
[267,"量热仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"(15000～32000)J","台",800,"一年","JJG 672-2001","增加氧弹加收80%"]
[268,"测硫仪（煤）",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～10%","台",700,"一年","JJG 1006-2005"]
[269,"灰熔点仪","±20℃","0～1800℃","台",500,"一年","QTD ZC03-2007"]
[270,"碳氢元素分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～100%","台",500,"一年","JJF 1321-2011"]
[271,"闪点仪（计）","±5℃","0～300℃","台",400,"一年","JJF(苏)121-2010\nJJF(苏)122-2010"]
[272,"自动密度仪","工作用","(0.7～1.2)g/cm3 ","台",625,"一年","JJG 42-2001"]
[273,"自动电位滴定仪","±10mV","±1900mV","台",300,"一年","JJG 814-1993"]
[null,null,"±5mV","±1900mV",null,900]
[274,"汽车排放气体测试仪","(3～5)%","CO:0～10%  \nCH:0～1%mol/mol","台",1000,"一年","JJG 688-2007"]
[275,"旋转粘度计",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～105mPa.S","转子",250,"一年","JJG 1002-2005"]
[276,"毛细管粘度计","(0.3～1)%","(1～105)mm2/S","支",250,"三年","JJG 1002-2005"]
[277,"涂-4杯粘度计",null,"(10～700)mm2/s","台",300,"一年","JJG 743-1991"]
[278,"流出杯粘度计",null,"(10～700)mm2/s","台",300,"一年","JJG 743-1991"]
[279,"自动粘度计","±0.01℃","0～180℃","台",700,"一年","QTD CC015-2010"]
[280,"恩氏粘度计",{"v":0.02,"d":"2%"},"(1～1000)mm2/S","台",200,"三年","JJG 742-1991"]
[281,"浊度计","±10%","400NTU","台",450,"一年","JJG 880-2006"]
[282,"露点仪","±0.5℃","(+20～-70)℃","台",1500,"一年","JJG 499-2004"]
[283,"粉尘(飘尘)采样器",{"v":0.15,"d":"15%"},"(0.5～130)mg/m3","台",150,"一年","JJG 520-2005"]
[284,"玻璃转子流量计",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～140L/min","台",160,"一年","JJG 257-2007"]
[285,"可燃气体测报仪","5%，10%","0～100%LEL","台",500,"一年","JJG 693-2011"]
[286,"氢分析仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～100%","台",350,"一年","JJG 663-1990"]
[287,"硫化氢气体测报仪","(3～5)%","0～500×10-6","台",650,"一年","JJG 695-2003"]
[288,"甲烷测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～4%","台",400,"一年","QTD CC06-2007"]
[289,"谷物水分测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～30%","台",400,"一年","JJG 891-1995"]
[290,"库仑法测硫仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～10%","台",800,"一年","JJF 1321-2011"]
[291,"油份测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～40ppm","台",600,"一年","JJG 950-2000"]
[292,"总有机碳分析仪（简称TOC分析仪）",null,"总有机碳","台",450,"一年","JJG 821-2005","标准物质另行收取材料费"]
[293,"熔融指数测定仪","±10%","(1～20)g/10min","台",800,"一年","JJG 878-1994"]
[294,"阿贝折射仪","±0.0002","1.3～1.7","台",250,"一年","JJG 625-2001"]
[295,"手持糖量（含量）计及手持折射仪",{"v":0.001,"d":"0.10%"},"(0～90)%","台",350,"一年","JJG 820-1993"]
[296,"差热分析仪",{"v":0.02,"d":"2%"},"(20～700)℃","台",800,"一年","JJG 936-1998"]
[297,"烟尘测试仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～140L/min","台",360,"一年","JJG 680-2007"]
[298,"硫化氢气体分析仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～500×10-6 ","台",700,"一年","JJG 695-2003"]
[299,"一氧化碳测定仪","(3～5)%","3000×10-6以下","台",500,"一年","JJG 915-2008"]
[300,"六氟化硫检漏仪",null,"半定量","台",550,"一年","JJF 1263-2010","标准物质另行收取材料费"]
[301,"CO，CO2红外线气体分析仪","(1～5)%","0～100%（两种气）","台",550,"一年","JJG 635-2011"]
[302,"有害有毒可燃气体分析检测报警仪","(2～5)%","多探头复合型","探头",500,"一年","JJG 693-2011"]
[303,"燃烧效率测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"CO：0～5000×10-6\nO2：0～25%","组分",250,"一年","JJG 968-2002"]
[304,"微量氧测定仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～1000×10-6","台",800,"一年","JJG 945-2010"]
[305,"毛发式温湿度表（计）","±5%RH","(30～98)%RH","台",150,"一年","JJG 205-2005"]
[306,"干湿球温度表（计）","±7%RH","(30～98)%RH","台",150,"一年","JJG 205-2005"]
[307,"电动通风干湿表","±2%RH","(30～98)%RH","台",150,"一年","JJG 993-2004"]
[308,"温湿度计","±7%RH","(10～98)%RH","台",200,"一年","JJF 1076-2001     JJG 2046-1990"]
[309,"干湿球测温计","±5%RH","(30～98)%RH","台",150,"一年","JJG 205-2005"]
[310,"温湿度记录仪","±3%RH","(10～98)%RH","台",300,"一年","JJG 205-2005"]
[311,"数字式温湿度仪","±3%RH","(10～98)%RH","台",300,"一年","JJG（苏）99-2010"]
[312,"温湿度传感器","±3%RH","(10～98)%RH","台",300,"一年","JJF 1076-2001"]
[313,"纸板测湿仪","±(2～5)％","0～+50%","台",200,"一年","JJG 986-2004"]
[314,"木材测湿仪","±(2～5)％","0～+50%","台",300,"一年","JJG 986-2004"]
[315,"含水率测定仪","±(2～5)％","0～+50%","台",190,"一年","JJG 658-2010"]
[316,"CO2测定仪",{"v":0.02,"d":"2%"},"0～0.5%","台",400,"一年","JJG 635-2011"]
[317,"SO2测定仪","2～5级","0～3000×10-6","台",450,"一年","JJG 551-2003"]
[318,"磁粉探伤机","＜+5%","手提式磁轭","台",180,"一年","JJG(机械)100-1992 "]
[null,null,"＜+5%","携带或(500～5000)A",null,270]
[null,null,"＜+10%","固定式(2000～4000)A",null,300]
[null,null,"＜+10%","固定式4000A以上",null,450]
[319,"涡流探伤机","±10.0%","0～20dB","台",400,"一年","JJG(民航)0061-2001"]
[320,"X射线探伤仪","±10.0%",null,"台",300,"一年","JJG 40-2001"]
[321,"电解质分析仪","±10.0%","0～1mmd/L","台",450,"一年","GB 97061.1-2007"]
[322,"定碳定硫分析仪",null,"0～5%","台",350,"一年","JJG 395-1997"]
[323,"温湿度检定箱","温度波动度：±0.2℃\n温度均匀度：0.3℃  \n湿度波动度：±0.8%RH     \n湿度均匀度：1.0%RH","温度：(5～50)℃            湿度：20℃下(30～95)%RH","台",2500,"一年","JJG 205-2005","仅限机械式温湿度计检定装置的检测"]
[324,"红外定碳定硫仪",null,"0～5%","台",900,"一年","JJG 395-1997"]
[325,"溶解氧分析仪","0.5mg/L",null,"台",700,"一年","JJG 291-2008"]
[326,"三元素分析仪","（Mn、P、Si）5%","0.01～0.0001","台",300,"一年","JJF 1321-2011"]
[327,"气质联用分析仪",null,"(0～1000)质量数","台",3500,"一年","JJF 1164-2006"]
[328,"化学耗氧量测定仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"(0～1000)mg/L COD值 ","台",500,"一年","JJG 975-2002"]
[329,"化学需氧量（COD）在线自动检测仪","5mg/L","(30～1000)mg/L","台",2300,"一年","JJG 1012-2006"]
[330,"粒子计数器",0.4,"(0.3～10.0)µm","台",1000,"一年","JJF 1190-2008"]
[331,"微量水分测定仪",0.1,"(0～10000)µg","台",1200,"一年","QTD CC03-2003"]
[332,"原子荧光光度计",null,"见规程","台",900,"一年","JJG 939-2009"]
[333,"在线水质多参数分析仪",0.05,"浊度、pH、电导","台",1000,"一年","JJG 715-1991"]
[334,"荧光分光光度计",null,"见规程","台",900,"一年","JJG 537-2006"]
[335,"有毒有害气体分析检测报警仪",{"v":0.05,"d":"5.00%"},"0~10μ","探头",500,"一年","JJG 693-2011","标准物质另行收取材料费"]
[336,"熔点仪","0.5℃","(40～300)℃","台",900,"一年","JJG 701-2008"]
["5、力学计量器具（L）"]
[337,"精密压力表","0.25级,0.4级","(-0.1～250)MPa","块",100,"一年","JJG 49-1999"]
[null,null,"0.1级","(-0.1～250)MPa",null,200]
[338,"压力表","1.5级,2.5级","＜60MPa","块",30,"半年","JJG 52-1999"]
[{"$nulls":3},"(60～250)MPa",null,60]
[339,"氧气压力表","1.5级,2.5级","0～60MPa","台",30,"半年","JJG 52-1999"]
[340,"抗震压力表","1.5级,2.5级","＜60MPa","台",30,"半年","JJG 52-1999"]
[{"$nulls":3},"(60～250)MPa",null,90]
[341,"轮胎压力表","1.5级,2.5级","0～60MPa","台",50,"半年","JJG 927-1997"]
[342,"电接点压力表","1.5级,2.5级","＜60MPa","台",30,"半年","JJG 52-1999"]
[{"$nulls":3},"(60～250)MPa",null,90]
[343,"绝对压力表","0.1级","(0～5)MPa","台",200,"半年","JJG 49-1999"]
[344,"数字微压表","0.5级","2500Pa以下","台",250,"一年","JJG 875-2005"]
[345,"活塞式压力计","0.05级","(0.04～60)MPa","套",1200,"两年","JJG 59-2007","含砝码(M1)"]
[null,null,"0.02级","(0.04～60)MPa",null,1500,null,null,"含砝码(F1)"]
[null,null,"0.01级","(1～100)MPa",null,2800,null,null,"含砝码，0.015级参照0.01级收费。"]
[346,"浮球式压力计","0.05级","(0.001～0.25)MPa","台",350,"一年","JJG 942-2010","不含砝码"]
[347,"U型单管液体压力计","1级","0～20kPa","台",80,"一年","JJG 241-2002"]
[348,"双管水银压力表","±0.4hPa","0～1090hPa","台",80,"一年","JJG 274-2007"]
[349,"水银压力表（气象）","±0.4hPa","0～1090hPa","台",360,"一年","JJG 210-2004"]
[350,"双活塞压力真空计","0.05级","(-0.1～0.25)MPa","台",350,"两年","JJG 159-2008"]
[351,"活塞式压力真空计","0.05级","(-0.1～0.6)MPa","套",1200,"两年","JJG 236-2009","含砝码(M1)"]
[null,null,"0.02级","(-0.1～0.6)MPa",null,1800,null,null,"含砝码(F1)"]
[352,"倾斜式微压计","一级","0～2000Pa","台",100,"一年","JJG 172-2011"]
[353,"补偿式微压计","二等","0～2500Pa","台",150,"一年","JJG 158-1994"]
[354,"膜盒压力表","2.5级","10kPa以下","台",100,"半年","JJG 573-2003"]
[355,"引伸计","1级～2级","25mm（规格）","只",400,"一年","JJG 762-2007"]
[356,"压力变送器","0.2级及以下","(-0.1～60)MPa","台",400,"一年","JJG 882-2004"]
[null,null,"0.2级以上","(-0.1～60)MPa",null,600]
[null,"压力真空变送器（绝压变送器）","0.2级及以下","(-0.1～60)MPa",null,450]
[null,null,"0.2级以上","(-0.1～60)MPa",null,900]
[357,"数字压力计","0.1级","(-0.1～60)MPa","台",400,"一年","JJG 875-2005"]
[null,null,"0.05级","(-0.1～60)MPa",null,500]
[null,null,"0.025级","(-0.1～60)MPa",null,600]
[null,null,"0.01级","(-0.1～60)MPa",null,750,null,null,"仅检测压力模块"]
[null,null,"0.01级","(0～7)MPa",null,1200,null,null,"仅检测压力控制器"]
[null,null,"0.1级及以下","(0～40)kPa",null,400,null,null,"仅检测数字微差压（表）计"]
[358,"摆锤式冲击试验机",null,"≤500J","度盘",1300,"一年","JJG 145-2007","含示值δK项目"]
[359,"压力传感器","0.015级,0.02级,0.05级","(-0.1～60)MPa","台",400,"一年","JJG 860-1994"]
[null,null,"1级,1.5级,2.5级,4级","60MPa以上",null,300]
[360,"微差压表","2.5级及以下","10kPa以下","台",190,"半年","JJG 573-2003"]
[361,"压力表,氧气表二用校验仪",null,"6MPa","台",150,"两年","JJG 59-2007"]
[{"$nulls":3},"60MPa",null,180]
[{"$nulls":3},"250MPa",null,220]
[362,"热偶真空计",{"v":0.5,"d":"50%"},null,"台",300,"一年","JJF 1062-1999"]
[363,"复合真空计",{"v":0.5,"d":"50%"},null,"台",300,"一年","JJF 1062-1999             JJF 1050-1996"]
[364,"液体流量标准装置","（0.2～0.5）%","φ(15～50)","套",1300,"一年","JJG 164-2000"]
[{"$nulls":3},"φ(80～150)",null,2000]
[{"$nulls":3},"φ(200～300)",null,2200]
[{"$nulls":3},"φ(400～1000)",null,5000]
[365,"钟罩式气体流量标准装置","（0.2～1.0）%","≤50L","台",1000,"一年","JJG 165-2005"]
[{"$nulls":3},"100L",null,1300]
[{"$nulls":3},"200L",null,1400]
[{"$nulls":3},"500L",null,1600]
[{"$nulls":3},"1000L",null,2100]
[{"$nulls":3},"2000L",null,2600]
[366,"皂膜气体流量标准装置","(0.5～2.0)%","(10～25)mL","台",150,"一年","JJG 586-2006"]
[{"$nulls":3},"(40～250)mL",null,250]
[{"$nulls":3},"(400～1500)mL",null,400]
[{"$nulls":3},"(2500～6000)mL",null,700]
[367,"体积管",{"v":0.0005,"d":"0.05%"},"(100～300)L","台",1600,"一年","JJG 209-2010"]
[{"$nulls":3},"DN＜150mm",null,1600]
[{"$nulls":3},"DN＞150mm",null,4000]
[368,"流量测量节流装置",null,"DN≤100mm","台",400,"一年","JJG 640-1994"]
[{"$nulls":3},"DN(125～200)mm",null,350]
[{"$nulls":3},"DN(225～300)mm",null,550]
[{"$nulls":3},"DN(400～600)mm",null,700]
[{"$nulls":3},"DN(700～1000)mm",null,1200]
[369,"冷水水表","1级、2级","φ(15～25)","台",15,"首检","JJG 162-2009","用于贸易结算的水表只作首次检定，限期使用，到期轮换。"]
[{"$nulls":3},"φ(32-50)",null,25]
[{"$nulls":3},"φ(65～100)",null,45,"两年"]
[{"$nulls":3},"φ(125～200)",null,75]
[{"$nulls":3},"φ(250～300)",null,100]
[370,"热水水表","A、B、C、D","φ(15～25)","台",20,"两年","JJG 686-2006","居民用首检"]
[{"$nulls":3},"φ(40～50)",null,30]
[{"$nulls":3},"φ(80～100)",null,40]
[371,"膜式燃（煤）气表","A、B级","(0.06～6.0)m3/h","台",10,"人工煤气6年,天然气10年","JJG 577-2005","居民用首检"]
[{"$nulls":3},"(6.0～10.0)m3/h",null,50]
[{"$nulls":3},"＞10m3/h",null,150]
[372,"热能(量)表","1级、2级、3级","DN≤25mm","台",60,"不超过三年","JJG 225-2001"]
[{"$nulls":3},"DN≥40mm",null,120]
[373,"差压式流量计","(0.2～2.5)%",null,"套",2500,"一年","JJG 640-1994"]
[374,"明渠流量测量仪","(2.5～5.0)%","500m3/h以下","台",350,"一年","JJG 711-1990"]
[{"$nulls":3},"500m3/h以上",null,800]
[375,"质量流量计（油）","(0.1～0.5)%","φ(15～25)","台",400,"一年","JJG 897-1995","以原油等油品为检定介质"]
[{"$nulls":3},"φ(40～50)",null,1500]
[{"$nulls":3},"φ(80～150)",null,2500]
[376,"数字流量积算仪",null,"0～100%","台",180,"一年","JJG 1003-2005"]
[377,"饱和蒸汽流量积算仪",null,"0～100%","台",120,"一年","JJG 1003-2005"]
[378,"分流旋翼式蒸汽流量计","2.5级","DN：25mm","台",300,"两年","JJG 198-1994","以空气为介质"]
[{"$nulls":3},"DN：50mm",null,350]
[{"$nulls":3},"DN：80mm",null,400]
[{"$nulls":3},"DN：100mm",null,450]
[{"$nulls":3},"DN：150mm",null,550]
[{"$nulls":3},"DN:(200～300)mm",null,600]
[379,"电动比例积算仪",null,"0～60L/h","台",130,"一年","JJG 1003-2005"]
[380,"光柱式指示报警仪","±0.2%FS±1字；0.5%FS±1字；±0.1%FS±1字",null,"台",130,"一年","技术说明书"]
[381,"流量测试仪",null,"0～60L/h","台",130,"两年","JJG 198-1994"]
[382,"漏气量仪",null,"(0.1～100)L/h","台",120,"一年","技术说明书"]
[383,"燃油消耗仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"台",110,"一年","JJG 667-2010"]
[384,"动态油耗仪",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"台",120,"一年","JJG 667-2010"]
[385,"转子流量计","(1.0～4.0)%","φ(4～50)","台",70,"一年","JJG 257-2007"]
[{"$nulls":3},"φ(50～150)",null,130]
[386,"流速计","≥0.5%","≤30m/S","台",200,"一年","JJG（水利）001-2009"]
[387,"便携式水表检定装置",null,"DN(15～25)","台",350,"两年","JJG 164-2000"]
[388,"旋进旋涡流量变送器",null,"(0.5～1.5)%","台",600,"两年","JJG 198-1994"]
[389,"气动差压流量变送器",null,"(1.0～2.5)%","台",200,"两年","JJG 198-1994"]
[390,"电动Ⅲ型差压变送器",null,"(0.2～2.5)%","台",300,"两年","技术说明书"]
[391,"速度式流量计（水）","(0.2～1.5)%","φ(15～25)","台",800,"两年","JJG 198-1994"]
[{"$nulls":3},"φ(40～50)",null,1000]
[{"$nulls":3},"φ(80～100)",null,1300]
[{"$nulls":3},"φ(120～250)",null,1800]
[{"$nulls":3},"φ(300～400)",null,2000]
[392,"容积式流量计(油）","(0.2～1.5)%","φ(15～25)","台",630,"一年","JJG 667-2010","以原油等油品为检定介质"]
[{"$nulls":3},"φ(40～50)",null,900]
[{"$nulls":3},"φ(80～100)",null,1200]
[{"$nulls":3},"φ(150～200)",null,1200]
[{"$nulls":3},"φ(250～300)",null,2000]
[393,"湿式气体流量计","(0.2～1.5)%",null,"台",400,"一年","JJG 633-2005"]
[394,"气体流量计","0.5级以下","DN≤100mm","台",2000,"一年","JJG 198-1994","天然气介质4.0Mpa"]
[{"$nulls":3},"DN:150～250mm",null,8000]
[{"$nulls":3},"DN:300～400mm",null,16000]
[395,"流量积算仪（单、双路）","10-6～10-7"," ","台",600,"一年","JJG 1003-2005"]
[396,"滚筒反力式制动检验台",{"v":0.03,"d":"3%"},"3000N","台",500,"一年","JJG 906-2009"]
[397,"静态轴（轮）重仪",{"v":0.02,"d":"2%"},"0～200kN","台",800,"一年","JJG 1014-2006"]
[398,"滚筒式车速表检验台","±0.3%","200km/h","台",600,"一年","JJG 909-2009"]
[399,"滑板式汽车侧滑检验台","(±1.5%)F.S","0～±15m/km           0～200N","台",600,"一年","JJG 908-2009"]
[400,"称重显示器","三级"," ","台",200,"一年","JJG 455-2000"]
[401,"定量包装净含量",null,"(0～25)kg","批",400,"一年","JJG 1070-2005"]
[402,"标准测力仪","(0.3～0.5)级","6kN及以下","档/只",340,"一年","JJG 144-2007"]
[{"$nulls":3},"(1～60)kN",null,470]
[{"$nulls":3},"(10～600)kN",null,510]
[{"$nulls":3},"(100～2000)kN",null,550]
[403,"工作测力仪(计)","(1.0～5.0)% \n(0.1～5.0)%FS","500N及以下","档/只",230,"一年","JJG 455-2000"]
[{"$nulls":3},"(1～600)kN",null,400]
[{"$nulls":3},"1MN ",null,400]
[404,"负荷传感器","(0.03～1.0)级","6kN及以下","只",500,"一年","JJG 391-2009"]
[null,null,"(0.1～1.0)级","(1～600)kN",null,700]
[405,"拉压、压力和万能材料试验机","(1～2)级","2.5kN及以下","盘（档）",400,"一年","JJG 139-1999      JJG 157-2008","每增加一盘加收100元"]
[{"$nulls":3},"(3～6)kN",null,450,null,null,"每增加一盘加收150元"]
[{"$nulls":3},"(10～60)kN",null,500,null,null,"每增加一盘加收150元"]
[{"$nulls":3},"(100～600)kN",null,550,null,null,"每增加一盘加收200元"]
[{"$nulls":3},"1MN ",null,600,null,null,"每增加一盘加收200元"]
[{"$nulls":3},"2MN ",null,800]
[{"$nulls":3},"3MN",null,1000]
[{"$nulls":3},"5MN",null,1100]
[406,"悬臂梁式冲击试验机",{"v":0.01,"d":"1%"},"≤100J","度盘",500,"一年","JJG 608-1989"]
[407,"疲劳试验机",{"v":0.01,"d":"1%"},"500kN以下","盘",650,"一年","JJG 556-2011"]
[408,"通用量具测力仪","(0.5～2.0)级","1cN～15N","台",150,"一年","JJF 1134-2005"]
[409,"搅拌机性能测试仪",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"台",200,"一年","技术说明书"]
[410,"土壤测试仪","1%以下",null,"台",200,"一年","技术说明书"]
[411,"混凝土测试仪","2%以下",null,"台",200,"一年","技术说明书"]
[412,"沥青测试仪","1%以下",null,"台",200,"一年","技术说明书"]
[413,"回弹仪","±2","(0～80)%","只",100,"半年","JJG 817-2011"]
[414,"指针式转速表","一级以下","(100～20000)r/min","只",80,"一年","JJG 105-2000"]
[null,null,"一级及以上","(100～20000)r/min",null,100]
[415,"数字式转速表","0.1级以下","(100～20000)r/min","只",190,"一年","JJG 105-2000"]
[null,null,"0.1级及以上","(100～20000)r/min",null,350]
[416,"标准转速装置","3×10-4　　","(100～10000)r/min","只",300,"一年","JJG 326-2006"]
[null,null,"1×10-4　　","(100～40000)r/min",null,350]
[417,"车速里程表及出租汽车计价器检定装置","3×10-4　　","(50～4000)r/min","套",400,"一年","JJG 738-2005"]
[418,"出租汽车计价器","(0.5～1.0)%","(0.1～999.9)km","台",70,"半年","JJG 517-1998"]
[419,"里程表","20km/h：±3km/h；\n(20-160)km/h：(0- +5)km/h、(0- +6)km/h、(0- +7)km/h",null,"块",15,"一年","JJG 559-1988"]
[420,"车用速度表","20km/h：±3km/h；\n(20-160)km/h：(0- +5)km/h、(0- +6)km/h、(0- +7)km/h",null,"块",16,"一年","JJG 559-1988"]
[421,"振动台","机械/液压/电动","正弦","台",500,"一年","JJG 189-1997               JJG 190-1997"]
[422,"凸轮碰撞台",null,"＜500kg","台",700,"一年","JJG 497-2000"]
[423,"气压式碰撞台",null,"＜50kg","台",700,"一年","JJG 497-2000                 JJG 541-2005 "]
[424,"标准压电加速度计","(3～5)%","(20～2000)Hz","只",500,"一年","JJG 233-2008"]
[425,"压电加速度计","(3～5)%","(20～2000)Hz","只",400,"一年","JJG 233-2008"]
[426,"振动测量仪","(3～5)%","(20～2000)Hz","台",360,"一年","JJG 676-2000"]
[427,"振动冲击测量仪","(3～5)%","(20～2000)Hz","台",360,"一年","JJG 973-2002"]
[428,"速度传感器","(3～5)%","(20～2000)Hz","只",360,"一年","JJG 134-2003"]
[429,"加速度校准仪","(3～5)%","(20～2000)Hz","只",200,"一年","JJG 1062-2010"]
[430,"基桩动测仪",{"v":0.001,"d":"0.1%"},"(10～3000)Hz","台",1130,"一年","JJG 930-1998"]
[431,"千斤顶（张拉机）",null,"≤10t","台",190,"三个月","JJG 621-2005","10吨以上，每吨加收3元。"]
[432,"工程振动检测仪",{"v":0.03,"d":"3%"},"(0.01～200)m/s2","台",500,"一年","JJG 676-2000"]
[433,"数字式电动振动系统","(5～15)%","(20～2000)Hz","台",1500,"一年","JJG 948-1999"]
[434,"动平衡机",null,"平衡质量：(0-120)kg\n相位：(0-360)°","台",600,"一年","JJF 1151-2006"]
[435,"扭矩扳子、改锥",null,"600Nm以下/单向","把",150,"一年","JJG 707-2003"]
[{"$nulls":3},"600Nm以下/双向",null,200]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,200]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/双向",null,300]
[436,"扭矩计(仪)",null,"600Nm以下/单向","台",300,"一年","JJG 797-1992"]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,390]
[437,"转矩转速测量装置",null,"600Nm以下/单向","台",300,"一年","JJG 924-2010"]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,350]
[438,"扭矩扳子检定装置",null,"600Nm以下/单向","台",330,"一年","JJG 797-1992"]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,390]
[439,"扭转试验机",null,"600Nm以下/单向","台",350,"一年","JJG 269-2006"]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,400]
[440,"测功机",null,"600Nm以下/单向","台",350,"一年","JJG 653-2003"]
[{"$nulls":3},"600Nm及以上/单向",null,400]
[441,"摩托车加速性能检验台",{"v":0.003,"d":"0.3%"},null,"台",400,"一年","JJG 909-2009"]
[442,"摩托车轮偏检验台",{"v":0.015,"d":"1.5%"},null,"台",350,"一年","JJG 910-1996"]
[443,"摩托车轮重仪",{"v":0.02,"d":"2.0%"},null,"台",500,"一年","JJG 1014-2006"]
[444,"摩托车制动检验台",{"v":0.03,"d":"3.0%"},null,"台",400,"一年","JJG 906-2009"]
[445,"发动机测功系统",{"v":0.005,"d":"0.50%"},null,"台",2000,"一年","JJG 653-2003"]
[446,"汽车底盘测功机 ","扭矩：±3.5%\n距离：±1%\n转速：±1%","扭矩：0～1600Nm","台",800,"一年","JJG 653-2003"]
[447,"汽车发动机检测仪","发动机转速：1%",null,"台",500,"一年","技术说明书"]
[448,"汽车发动机曲轴箱窜气量检测仪","5%FS","(10～150)L/min","台",300,"一年","JJG (交通) 012-2005 "]
[449,"汽车油耗仪","(0.5～1)%","0～100L/100 km","台",500,"一年","JJG (交通) 009-1997 "]
[450,"汽车制动踏板力计",{"v":0.05,"d":"5%"},"0～100 N","台",450,"一年","JJF 1169-2007"]
[451,"雷达测速仪","手持式，1km/h","(20～250)km/h","台",150,"一年","JJG 528-2004"]
[null,null,"定角式，1km/h","(20～250)km/h",null,400]
[null,null,"机动车，1km/h","(20～250)km/h",null,500]
[452,"汽车转向盘转向力—转向角检测仪","转向力:2%FS","转向力:0～800N","台",500,"一年","JJF 1196-2008"]
[453,"布氏硬度计","±3.0%HBS","(75～250)HBS","台",280,"一年","JJG 150-2005"]
[454,"洛氏硬度计","±(1.0～2.0)HR","(70～85)HRA             (75～95)HRB\n(25～65)HRC","台",350,"一年","JJG 112-2003"]
[455,"维氏硬度计","±(2.0～3.0)%HV","(150～750)HV","台",250,"一年","JJG 151-2006"]
[456,"显微硬度计","±(3.0～5.0)%HV","(200～800)HV","台",250,"一年","JJG 151-2006"]
[457,"肖氏硬度计","±2.5HSD","(26～99)HSD","台",350,"一年","JJG 346-1991"]
[458,"里氏硬度计","±12HLD","(450～800)HLD","台",350,"一年","JJG 747-1999"]
[459,"橡胶硬度计","±1.0HA；         ±1.0HD","0～100HA；            0～100HD","台",200,"一年","JJG 304-2003           JJG 1039-2008"]
[460,"巴氏硬度计","±(1.0～1.5)HBA","0～100HBA","台",250,"一年","JJG 610-1989"]
[461,"布洛维三用硬度计",null,"(8-650)HBW；\n(20-100)HR；\n(170-850)HV","台",500,"一年","JJG 150-2005       JJG 112-2003         JJG 151-2006          "]
[462,"砝码","一等、E2","(0.05～500)mg","个",130,"一年","JJG 99-2006"]
[null,null,"一等、E2","(1～500)g",null,200]
[null,null,"一等、E2","(1～20)kg",null,220,"两年"]
[null,null,"F1","(1～500)mg","只",60,"一年"]
[null,null,"F1","(1～500)g",null,70]
[null,null,"F1","(1～20)kg",null,80,"两年"]
[null,null,"F2","(1～500)mg",null,40,"一年"]
[null,null,"F2","(1～500)g",null,50]
[null,null,"F2","(1～20)kg",null,80]
[null,null,"F2","(30～500)kg",null,450]
[null,null,"M","1mg～25kg",null,50]
[null,null,"M","(30～500)kg",null,300]
[null,null,"M","1t",null,400]
[null,null,"M","2t",null,500]
[null,null,"E，F (磁性)","(1～500)g",null,90]
[null,null,"E，F (磁性)","(1～20)kg",null,130]
[463,"增砣","M1","(1～500)g","个",10,"一年","JJG 99-2006"]
[{"$nulls":3},"(1～2)kg",null,15]
[null,null,"M2","≤500g",null,10]
[464,"定量砣",null,"≥1kg","个",15,"一年","JJG 99-2006"]
[465,"天平（普通标牌天平）","(1～3)级","(2～20)g","台",150,"一年","JJG 98-2006"]
[null,null,"(1～3)级","(100～200)g",null,250]
[null,null,"(1～3)级","(1～5)kg",null,280]
[null,null,"(1～3)级","(10～50)kg",null,300]
[null,null,"(4～6)级","100g～5kg",null,150]
[null,null,"(4～6)级","(10～50)kg",null,160]
[null,null,"(4～6)级","1000kg",null,650]
[null,null,"(7～10)级","(1～5)kg",null,120]
[null,null,"(7～10)级","(10～50)kg",null,150]
[null,null,"(7～10)级","1000kg",null,500]
[466,"架盘天平","1/1000","0～5000g","台",30,"一年","JJG 156-2004"]
[467,"扭力天平","4/100000","0～1g","台",30,"一年","JJG 46-2004"]
[468,"电子天平","Ⅰ","(2～500)g，(1～20)kg","台",450,"一年","JJG 1036-2008","双量程加收1倍费用"]
[null,null,"Ⅱ","(100～500)g，(1～20)kg",null,400]
[null,null,"Ⅲ","(100～500)g，(1～20)kg",null,300]
[469,"静水力学天平","9级","5kg","台",150,"一年","JJG 1036-2008"]
[470,"案秤","Ⅲ级","≤10kg","台",8,"一年","JJG 14-1997","包括弹簧度盘秤"]
[471,"台秤","Ⅲ级","≤20kg","台",10,"一年","JJG 14-1997"]
[{"$nulls":3},"(＞20～100)kg",null,50]
[{"$nulls":3},"(＞100～500)kg",null,120]
[{"$nulls":3},"(＞500～1000)kg",null,200]
[472,"电子秤，电子台秤","Ⅲ级","≤20kg","台",200,"一年","JJG 539-1997"]
[{"$nulls":3},"(＞20～100)kg",null,250]
[null,null,"Ⅲ级","(＞100～500)kg",null,300]
[473,"条码秤","Ⅲ级",null,"台",30,"一年","JJG 539-1997"]
[474,"电子计价秤","Ⅲ级","≤15kg","台",10,"一年","JJG 539-1997"]
[{"$nulls":3},"＞15kg",null,50]
[475,"地中衡，地上衡","Ⅲ级","(1～3)t","台",500,"一年","JJG 539-1997"]
[{"$nulls":3},"≤5t",null,1000]
[{"$nulls":3},"(5～10)t",null,1200]
[{"$nulls":3},"20t",null,1400]
[{"$nulls":3},"30t",null,1500,null,null,"30吨以上，每吨加收30元。"]
[476,"电子吊秤","Ⅳ级","1t","台",400,"一年","JJG 539-1997"]
[{"$nulls":3},"(1～5)t",null,600]
[{"$nulls":3},"(5～10)t",null,900]
[{"$nulls":3},"＞10t",null,1100]
[477,"电子皮带秤",null,"≤10t/h","台",1000,"一年","JJG 195-2002           "]
[{"$nulls":3},"＞10t/h",null,2400]
[478,"定量秤（配料秤）",null,"≤1000t/h","台",1500,"半年","JJG 648-1996"]
[{"$nulls":3},"＞1000t/h",null,2400]
[479,"定量包装秤",null,"≤50kg","台",1700,"半年","JJG 564-2002"]
[{"$nulls":3},"＞50kg",null,2400]
[480,"定量灌装机","单头",null,"台",550,"一年","JJG 687-2008","每增加一头,加收80元。"]
[481,"液化气专用灌装秤（电子）","三级","≤50kg","台",150,"半年","JJG 564-2002"]
[{"$nulls":3},"＞50kg",null,450]
[482,"液化气专用灌装秤（机械）","三级","≤50kg","台",90,"半年","JJG 564-2002"]
[{"$nulls":3},"＞50kg",null,220]
[483,"精密称重自动分选仪","1/1000","0～200g","台",800,"一年","技术说明书"]
[484,"数字微压表","0.1级以上","2500Pa以下","台",450,"半年","JJG 573-2003"]
[485,"电子汽车衡(固定式电子秤)","Ⅲ级","≤20t","台",900,"一年","JJG 539-1997","20吨以上,每吨加收50元。"]
[486,"电子料斗秤","Ⅲ","≤10t","台",900,"一年","JJG 539-1997"]
[{"$nulls":3},"(10～100)t",null,1500]
[487,"机电二用秤","Ⅲ","0～100t","台",650,"一年","JJG 539-1997","20吨以上,每吨加收50元。"]
[488,"平台比较仪","Ⅱ","0～1t","台",800,"一年","JJF 1326-2011"]
[489,"质量比较仪","Ⅰ","0～1t","台",1500,"一年","JJF 1326-2011"]
[490,"动态轴重仪","1/1000～10/100","0～25t","台",2600,"一年","JJF 1212-2008"]
[491,"动态汽车衡",null,"≤20t","台",6000,"一年","JJG 907-2006"]
[{"$nulls":3},"＞20t",null,7500]
[492,"电子皮带秤检验装置","Ⅲ级",null,"台",2000,"一年","JJG 648-1996"]
[493,"密度计","二等","(0.65～2.00)g/cm3","点",30,"三年","JJG 86-2011"]
[null,null,"实验室工作用","(0.65～2.00)g/cm3",null,40,"一年","JJG 42-2011"]
[494,"石油密度计","二等","(0.65～2.00)g/cm3","点",30,"三年","JJG 86-2011"]
[null,null,"工作用","(0.65～2.00)g/cm3",null,30,"一年","JJG 42-2011"]
[495,"海水密度计","一等","(0.65～1.049)g/cm3","点",40,"一年","JJG 42-2011"]
[null,null,"工作用","(0.65～1.049)g/cm3",null,20]
[496,"酒精计","二等","0～100%","点",30,"三年","JJG 86-2011"]
[null,null,"试验室用","0～100%",null,40,"一年","JJG 42-2011"]
[null,null,"工作用","0～100%",null,30]
[497,"乳汁计","工作用","(15～40)mo","点",25,"一年","JJG 42-2011"]
[498,"一等标准糖量计",null,"0～80%","点",25,"五年","JJG 86-2011"]
[499,"糖量计","工作用","0～80%","点",20,"一年","JJG 42-2011"]
[500,"土壤计","试验室用","(-5～+50)so","点",35,"一年","JJG 42-2011"]
[501,"泥浆比重计",null,"(0.65～2.00)g/cm3","台",300,"一年","JJG 42-2011"]
[502,"婆美计","工作用","0～70Bh","点",30,"一年","JJG 42-2011"]
[503,"标准玻璃量器","二等","≤100mL","点",15,"三年","JJG 20-2001"]
[null,null,"二等","(100～500)mL",null,35]
[null,null,"二等","(500～2000)mL",null,50]
[504,"量杯,量筒","A, B级","(5～2000)mL","点",10,"三年","JJG 196-2006"]
[505,"单标线容量瓶","A, B级","(1～2000)mL","台",25,"三年","JJG 196-2006"]
[506,"无分度吸管","A, B级","(0.1～100)mL","台",25,"三年","JJG 196-2006"]
[507,"分度吸管","A, B级","(0.1～100)mL","点",18,"三年","JJG 196-2006"]
[508,"滴定管","A，B级","(1～100)mL","点",18,"一年","JJG 196-2006"]
[509,"数字自动滴定管","A，B级","(1～100)mL","点",20,"三年","JJG 196-2006"]
[510,"比色管",null,"(10～100)mL","点",8,"两年","JJG 10-2005"]
[511,"试管",null,"(1～100)mL","点",8,"两年","JJG 10-2005"]
[512,"气体量管",null,"(1～2000)mL","点",8,"三年","JJG 196-2006"]
[513,"离心管",null,"(1～2000)mL","点",12,"两年","JJG 10-2005"]
[514,"皂膜管",null,"0～100mL","点",20,"三年","JJG 196-2006"]
[{"$nulls":3},"(100～500)mL",null,25]
[{"$nulls":3},"(500～2000)mL",null,30]
[515,"特种皂膜流量计",null,"(1～2000)mL","点",50,"一年","JJG 586-2006"]
[516,"微量进样器",null,"(5～500)µL","点",120,"三年","JJG 196-2006"]
[517,"比重瓶",null,"(10～2000)mL","只",50,"三年","JJG 196-2006"]
[518,"微量移液器(单头)","定量 可调","(5～5000)µL","只",100,"一年","JJG 646-2006","多头每增加一点加收15元"]
[519,"水份接收器",{"v":0.01,"d":"1%"},"5mL","支",50,"三年","JJG 196-2006"]
[520,"容重器","Ⅲ级","(0～1)kg","台",200,"三年","JJG 196-2006"]
[521,"金属量器",{"v":0.00025,"d":"0.025%"},"(1～10)L","只",300,"两年","JJG 259-2005"]
[{"$nulls":3},"20 L",null,350]
[{"$nulls":3},"50 L",null,400]
[{"$nulls":3},"100 L",null,500]
[{"$nulls":3},"(200～500)L",null,700]
[{"$nulls":3},"1000 L",null,1200]
[522,"立式金属计量罐","(0.1～0.3)%","≤20m3","座",600,"首检两年   周检四年","JJG 168-2005","超过20m3，每增加1m3加收2元。"]
[523,"浮顶式金属计量罐","(0.1～0.3)%","≤20m3","座",800,"首检两年   周检四年","JJG 168-2005","超过20m3，每增加1m3加收4元。"]
[524,"卧式金属计量罐",{"v":0.004,"d":"0.4%"},"≤20m3","座",400,"四年","JJG 266-1996","超过20m3，每增加1m3加收2元。"]
[525,"球形罐",{"v":0.003,"d":"0.3%"},"≤20m3","座",550,"五年","JJG 642-2007","超过20m3，每增加1m3加收4元。"]
[526,"铁路计量罐车",{"v":0.005,"d":"0.5%"},"(50～500)m3","节",1000,"一年","JJG 140-2008"]
[527,"汽车计量罐车",{"v":0.0025,"d":"0.3%"},"≤10m3","辆",600,"一年","JJG 133-2005","超过10m3，每增加1m3加收60元。"]
[528,"船舱计量舱",{"v":0.005,"d":"0.5%"},"≤5000m3","舱",1200,"一年","JJG 702-2005","超过5000m3，每增加1m3加收10元。"]
[529,"燃油加油机","(0.15～0.3)%","(1～999.99)L","枪",250,"半年","JJG 443-2006"]
[null,null,"≤2.5%FS","油气回收装置\n气液比 1.0≤A/L≤1.2\n液体阻力 ≤(40、90、155)Pa\n密封性 ≥(182～486)Pa",null,400,"一年","JJF（苏）125-2011"]
[530,"燃气加气机",{"v":0.01,"d":"1%"},null,"枪",750,"半年","JJG 996-2005     JJG 997-2005"]
[531,"售油机","HQ系列","0～5L","台",65,"一年","JJG 615-2006"]
[532,"空盒气压表（计）",null,"(800～1060)hPa","台",350,"一年","JJG 272-2007"]
[533,"轻便风速表",null,"(1～30)m/s","台",350,"一年","JJG 515-1987"]
[534,"皂膜流量计","(0.5～1.5)%","(0～30)L/min","台",900,"一年","JJG 586-2006","电子皂膜流量计"]
[535,"电磁流量计","(0.5～2.5)%","DN(15～100)mm","台",1200,"两年","JJG 1033-2007"]
[null,null,"(0.5～2.5)%","DN(150～250)mm",null,2000]
[null,null,"(0.5～2.5)%","DN(300～400)mm",null,2500]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"DN(15～25)mm",null,1600,"一年"]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"DN(40～50)mm",null,2200]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"DN(80～100)mm",null,2600]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"DN(150～250)mm",null,3200]
[null,null,{"v":0.002,"d":"0.20%"},"DN(300～400)mm",null,4000]
[536,"涡轮流量计","(0.1～1.5)%","DN(15～100)mm","台",1000,"两年","JJG 1037-2008"]
[null,null,"(0.5～1.5)%","DN(150～250)mm",null,1800]
[null,null,"(0.5～1.5)%","DN(300～400)mm",null,2400]
[null,null,"(0.1～0.2)%","DN(150～250)mm",null,3200,"一年"]
[null,null,"(0.1～0.2)%","DN(300～400)mm",null,4000]
[537,"涡街流量计","(1.0～2.5)%","DN(15～25)mm","台",900,"两年","JJG 1029-2007"]
[null,null,"(1.0～2.5)%","DN(40～50)mm",null,1000]
[null,null,"(1.0～2.5)%","DN80mm",null,1100]
[null,null,"(1.0～2.5)%","DN100mm",null,1300]
[null,null,"(1.0～2.5)%","DN(150～250)mm",null,2000]
[null,null,"(1.0～2.5)%","DN(300～400)mm",null,2200]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},"DN(15～25)mm",null,1600]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},"DN(40～50)mm",null,2000]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},"DN(80～100)mm",null,2700]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},"DN(150～250)mm",null,3200]
[null,null,{"v":0.005,"d":"0.50%"},"DN(300～400)mm",null,4000]
[538,"超声流量计","(1.0～2.0)%","DN(15～25)mm","台",1200,"两年","JJG 1030-2007"]
[null,null,"(1.0～2.0)%","DN(40～50)mm",null,1500]
[null,null,"(1.0～2.0)%","DN(80～100)mm",null,1800]
[null,null,"(1.0～2.0)%","DN(150～250)mm",null,2000]
[null,null,"(1.0～2.0)%","DN(300～400)mm",null,2500]
[null,null,"(0.2～0.5)%","DN(15～25)mm",null,1500]
[null,null,"(0.2～0.5)%","DN(40～50)mm",null,2000]
[null,null,"(0.2～0.5)%","DN(80～100)mm",null,2300]
[null,null,"(0.2～0.5)%","DN(150～250)mm",null,2800]
[null,null,"(0.2～0.5)%","DN(300～400)mm",null,4000]
[539,"科里奥利质量流量计","(0.15～1.5)%","DN(15～25)mm","台",1600,"一年","JJG 1038-2008","优于0.5级的一般不超过1年，0.5级及以下的一般不超过2年。"]
[null,null,"(0.15～1.5)%","DN(40～50)mm",null,2000]
[null,null,"(0.15～1.5)%","DN(80～100)mm",null,2800]
[null,null,"(0.15～1.5)%","DN(150～200)mm",null,3500]
[null,null,"(0.15～1.5)%","DN(250～300)mm",null,4000]
[540,"液位计","0.5级及以下","(0～2000)mm","台",350,"一年","JJG 971-2002","浮筒式液位计、浮球式液位计、磁翻板液位计、磁翻柱液位计、磁翻柱浮球式液位计、浮子式液位计。"]
[null,null,"0.1级以下","(0～2000)mm",null,500,null,null,"压力式液位计"]
[null,null,"0.25级及以下","(0～2000)mm",null,800,null,null,"反射式液位计、辐射式液位计、电容式液位计、电导式液位计。"]
[541,"称重传感器","C3级","5t（规格）","台",600,"传感器检定后装入称重系统，服从系统要求，不单独作周期检定。","JJG 669-2003","1.仅限内部不装电子线路的传感器。\n2.必检项目(20℃的El/Er/Cc/Cdr)"]
["6、热工计量器具（R）"]
[542,"标准铂电阻温度计","二等","(0～419.527)℃","支",500,"两年","JJG 160-2007"]
[543,"工业铂电阻温度计","A级、B级","(-200～850)℃","支",150,"一年","JJG 229-2010"]
[544,"半导体点温计","(0.2、0.5、1、2)℃","(-30～300)℃","点",30,"一年","JJG 363-1984"]
[545,"标准水银温度计",null,"(-60～-300)℃","点",100,"两年","JJG 161-2010","点数按规程要求确定"]
[546,"工作用水银温度计","（0.1、0.2、0.5、1、2、5）℃","(-30～300)℃","点",15,"一年","JJG 130-2011"]
[547,"高精密水银温度计","0.01～0.05分度","(0～95)℃","点",110,"一年","JJG 130-2011"]
[548,"贝克曼温度计",null,"(-20～125)℃","点",45,"两年","JJG 114-1999"]
[549,"石油产品玻璃温度计","（0.1、1、2）℃","(-20～300)℃","点",25,"一年","JJG 130-2011"]
[550,"表层水温表",null,"(-5～40)℃","点",20,"两年","JJG 289-2005"]
[551,"压力式温度计","（1.0、1.5、2.5、5.0）级","(0～300)℃","点",25,"一年","JJG 310-2002"]
[552,"双金属温度计","1.0级、1.5级、2.5级","(-30～300)℃","点",25,"一年","JJG 226-2001"]
[553,"数字温度表",null,"(-30～300)℃","台",100,"一年","JJG 617-1996"]
[554,"数字表面温度表","0.5级以下","(-70～300)℃","台",100,"一年","JJG 364-1994"]
[555,"温度变送器","±0.5℃",null,"台",250,"一年","JJF 1183-2007"]
[null,null,"±0.2℃","(0～300)℃",null,400]
[null,null,"±0.2℃","(-60～0)℃",null,700]
[556,"多点温度记录仪","0.5级以下","(-200～1600)℃","台",200,"一年","JJF 1171-2007","每增加一个通道加收80元"]
[557,"二次仪表","1.0级以下","(-200～1600)℃","台",150,"一年","JJG 74-2005"]
[null,null,"1.0级以上多量程","(-200～1600)℃",null,300,null,null,"仅限自动平衡式显示仪表"]
[558,"标准热电偶","二等、Ⅰ级","(300～1300)℃","支",300,"一年","JJG 25-1995       JJG 141-2000"]
[559,"S、R热电偶","Ⅱ级","(300～1300)℃","支",190,"一年","JJG 141-2000"]
[560,"B热电偶","Ⅲ级","(1100～1500)℃","支",300,"半年","JJG 141-2000"]
[561,"廉热电偶","Ⅰ级、Ⅱ级","(300～1300)℃","支",150,"一年","JJG 351-1996","每支检三点"]
[null,null,"Ⅰ级、Ⅱ级","(-30～300)℃",null,80]
[562,"高温炉",null,"(0～1600)℃","点",500,"一年","QTD ZC03-2007"]
[563,"标准温度灯","标准","(900～1400)℃","只",350,"一年","JJG 1032-2007"]
[{"$nulls":3},"(1400～2000)℃",null,400]
[564,"红外辐射温度计","工作","(0～300)℃","台",400,"一年","JJG 856-1994"]
[{"$nulls":3},"(0～1000)℃",null,500,"一年","JJG 415-2001"]
[{"$nulls":3},"(0～1450)℃",null,800]
[565,"干燥箱，培养箱，老化箱，真空箱，霉菌箱，灭菌锅",null,"室温～300℃","台",350,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度检定点加收100元"]
[566,"盐雾箱","±2℃","(0～40)℃","台",600,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个检定点加收230元"]
[567,"高低温试验箱","±2℃","(-70～300)℃","台",350,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度检定点加收150元"]
[568,"高低温试验房","±2℃","(-70～300)℃","间",650,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度检定点加收190元"]
[569,"恒温恒湿箱","±2℃                   ±3%RH","(-70～300)℃\n(30～98)%RH","台",500,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度或湿度检定点加收150元"]
[570,"交变湿热箱","±2℃                   ±3%RH","(-70～300)℃\n(30～98)%RH","台",600,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度或湿度检定点加收150元"]
[571,"高低温交变湿热箱","±2℃                   ±3%RH","(-70～300)℃\n(30～98)%RH","台",1000,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度或湿度检定点加收150元"]
[572,"婴儿保健箱","±2℃","(0～40)℃","台",600,"一年","JJF 1101-2003","每增加1个温度或湿度检定点加收190元"]
[573,"恒温槽",null,"(-30～300)℃","台",1500,"一年","JJF 1030-2010"]
[574,"热电偶检定炉",null,"(300～1100)℃","台",1500,"一年","JJF 1884-2007","仅限检定炉、退火炉"]
[575,"温度巡回检测仪","工作用","(-30～300)℃","通道",300,"一年","JJF 1171-2007","超过4通道，每增加一通道按不超300元/通道收费。"]
["7、声学计量器具（S）"]
[576,"超声探伤仪",null,"0～10MHz","台",370,"一年","JJG 746-2004"]
[577,"测试传声器","工作标准","(15～144)dB","只",250,"一年","JJG 175-1998"]
[578,"声校准器",null,"一级、二级","只",270,"一年","JJG 176-2005"]
[579,"声级计",null,"一型、二型","只",300,"一年","JJG 188-2002"]
[580,"听力计","1～5型",null,"只",600,"一年","JJG 388-2001"]
[581,"滤波器","0.5dB","20Hz～20kHz","只",200,"一年","JJG 607-2003"]
[582,"噪声统计分析仪","1型、2型","(20～16000)Hz","台",700,"一年","JJG 778-2005"]
["8、时间频率计量器具（SP）"]
[583,"石英晶体振荡器(含计数器内部晶振)","±1×10-8","1MHz、5MHz、10MHz","台",1100,"一年","JJG 180-2002"]
[584,"通用计数器","±(10-7～10-9)","DC～1GHz","台",650,"一年","JJG 349-2001","不含计数器内部晶振"]
[null,null,"±(10-7～10-9)","DC～1GHz\n(1MHz、5MHz、10MHz）",null,1300,null,null,"含计数器内部晶振"]
[585,"数字式频率计","±10-9","1MHz～1GHz","台",600,"一年","JJG 349-2001"]
[null,null,"±10-8以下","DC～1MHz",null,550]
[586,"秒表检定仪","±5×10-8","(1～3600)s","台",300,"一年","JJG 601-2003"]
[587,"时间检定仪","±1×10-8","0.1ms～10000s","台",400,"一年","JJG 601-2003"]
[588,"电子秒表","±0.5s/日",null,"台",50,"一年","JJG 237-2010"]
[589,"机械秒表","±0.4s/30min","1s～30min","台",25,"一年","JJG 237-2010"]
[590,"电秒表","±6ms/600s","0～600s","台",55,"一年","JJG 237-2010"]
[591,"电话计费器(含投币电话)",null,"(0～3600)s","台",25,"一年","JJG 983-2003"]
[592,"IC卡电话计费器",null,"(0～3600)s","台",30,"一年","JJG 983-2003"]
[593,"程控用户交换机及多路电话计时计费系统","50门以下","(0～3600)s","台",450,"一年","JJG 983-2003"]
[null,null,"(51～100)门","(0～3600)s",null,700]
[null,null,"(101～150)门","(0～3600)s",null,1000]
[null,null,"(151～200)门","(0～3600)s",null,1300]
[null,null,"(201～300)门","(0～3600)s",null,1800]
[null,null,"(301～400)门","(0～3600)s",null,2000]
[null,null,"401门-500门","(0～3600)s",null,2200]
[null,null,"501门以上","(0～3600)s",null,2500,null,null,"基价2500元，501门（含501门）以上，每增加1门，按每门2元收取。"]
[594,"电话计费器检定仪","±0.1s","(0.1～104)s","台",320,"一年","JJG 983-2003"]
[595,"停车场计时计费装置","±5min","24h"," 套(台)",500,"一年","JJG(苏)128-2011","停车场计时计费装置一套是指一进一出，每增加一个一进口或者出口，加收400元。"]
[596,"频标比对器","±(10-9～10-12)/s","1MHz、5MHz","台",900,"一年","JJG 545-2006"]
[597,"电子毫秒仪","1×10-7","1ms～10s","台",220,"一年","JJG 238-1995"]
[598,"低频频率计","1×10-7","(0.1～100)Hz","台",300,"一年","JJG 349-2001"]
[599,"定时器","10-6～10-7","1ms～104s","台",280,"一年","JJG 238-1995"]
[600,"石英钟","10-6～10-8","1s～24h","台",250,"一年","JJG 488-2008"]
[601,"数字式电秒表","10-6～10-7","1ms～10s","台",200,"一年","JJG 237-2010"]
[602,"电秒表检定仪","优于±0.6ms","0～600s","台",220,"一年","JJG 601-2003"]
[603,"频率合成器","10-7～10-9","DC～1000MHz","台",1800,"一年","JJG 374-1999"]
[604,"复费率电能表时间校验仪","10-7～10-9","10Hz～10MHz","台",900,"一年","JJG 180-2002"]
["9、无线电计量器具（W）"]
[605,"合成信号发生器","(0.1～1)分贝","10kHz～1GHz","台",700,"一年","JJG 173-2003"]
[{"$nulls":3},"10kH以下",null,400]
[606,"低频信号发生器","±10%","20Hz～200kHz","台",400,"一年","JJG 602-1996"]
[607,"脉冲信号发生器","tr：5ns,±10%","50MHz","台",600,"一年","JJG 840-1993"]
[null,null,"tr：200ps,±1%","500MHz",null,1000]
[608,"函数信号发生器",null,"0～1000MHz","台",400,"一年","JJG 840-1993"]
[609,"微波信号发生器","2.4×10-7   0.48-0.9B","150k～20GHZ","台",1100,"一年","JJG 173-2003"]
[610,"选频电平表","0.2分贝","20Hz～30MHz\n（+20～-100）分贝","台",600,"一年","JJG 777-1992"]
[611,"电平振荡器","0.2分贝","20Hz～30MHz\n（+10～-60）分贝","台",500,"一年","JJG 374-1997"]
[612,"模拟应变器","(0.1～1)%","0～100kHz,                (1～111111)µε","通道",400,"一年","JJG 623-2005"]
[613,"截至波导、回转衰减器","0.2分贝","DC～1GHz,0～80分贝","台",800,"一年","JJG 322-1983"]
[614,"扫频仪","(0.5～1)分贝","(1～1000)MHz，20µV～1V","台",800,"一年","JJG 173-2003"]
[615,"网络分析仪","(0.3～0.9)dB        (3～9)°","10Hz～18GHz ","台",1500,"一年","JJF(电子)30501-2007"]
[616,"频谱分析仪",null,"0～1000MHz","台",600,"一年","JJG 501-2000"]
[{"$nulls":3},"(1～15)GHz",null,1000]
[{"$nulls":3},"＞15GHz",null,1500]
[617,"低频相位计","0.03°","0.005Hz～100kHz","台",480,"一年","技术说明书"]
[618,"模拟示波器","±3%","DC～100MHz","台",400,"一年","JJG 262-1996"]
[{"$nulls":3},"(100～500)MHz",null,450]
[619,"数字示波器","2%,0.01%","DC～60MHz","台",600,"一年","JJF 1057-1998"]
[{"$nulls":3},"(60～500)MHz",null,800]
[620,"示波器校准仪","T:0.01%,V:0.5%","0～200V，2ns～5s\n(100～300)MHz","台",400,"一年","JJG 278-2002","2个通道，每增加2个通道加收50%"]
[{"$nulls":3},"0～200V，10n～5s，100MHz","台",200]
[621,"抖晃仪",null,"0.001%～3.999%","台",450,"一年","JJG 47-1990"]
[622,"高低频杂音测试仪","±0.2dB","0～30MHz","台",400,"一年","JJG 315-1983"]
[623,"失真度测量仪","±(5～10)%","2Hz～200kHz","台",400,"一年","JJG 251-1997"]
[624,"音频分析仪","±1%","20Hz～200kHz","台",1000,"一年","JJG 602-1996"]
[625,"失真度仪检定装置","±(1～10)%","5Hz～200kHz","台",800,"一年","JJG 802-1993"]
[626,"晶体管图示仪","±5%","(0.1～1000)V     (0.001～1)A","台",300,"一年","JJG 598-1989      JJG 315-1983"]
[627,"图示仪标准仪","±0.5%","(0.01～1000)V\n(0.001～20)A","台",300,"一年","JJG 445-1986"]
[628,"心电图机检定仪",{"v":0.005,"d":"0.5%"},"50uVp-p～30Vp-p","台",350,"一年","JJG 749-2007"]
[629,"心脑电图机检定仪",{"v":0.005,"d":"0.5%"},"50uVp-p～30Vp-p","台",400,"一年","JJG 749-2007"]
[630,"精密交流电压校准源","±(0.02～3)%","10Hz～1MHz                 1mV～100V","台",1500,"一年","JJG 410-1994"]
[631,"电子电压表","±(0.5～2.5)%","DC～1MHz","台",250,"一年","JJG 250-1990"]
[632,"电子管电压表检定仪","±1%","0.5mV～300V","台",400,"一年","JJG 250-1990"]
[633,"标准补偿式电压表","±(0.2%+0.8/Ux～3%)","(30～500)MHz","台",400,"一年","JJG 254-1990"]
[634,"超高频毫伏表","±(1～10)%","(0.1～1)GHz","台",400,"一年","JJG 308-1983"]
[635,"高频微伏表","±(0.1～3)dB","(0.1～300)MHz","台",300,"一年","JJG 279-1981"]
[636,"有效值差分电压表","±(0.055～3)%",null,"台",250,"一年","JJG 446-1986"]
[637,"高频近区场强仪","2dB","(20～ 500)MHz","点",180,"一年","JJG 561-1988       JJG 562-1988"]
[638,"干扰场强测量仪","3dB","10kHz～1GHz","台",600,"一年","JJG 358-1984                   JJG 423-1986                    JJG 611-1989"]
[639,"功率座",{"v":0.03,"d":"3%"},"10MHz～18GHz  10mW","台",150,"一年","JJG 282-1981"]
[640,"同轴功率座",{"v":0.03,"d":"3%"},"10mW","台",150,"一年","JJG 282-1981"]
[641,"同轴中功率标准","1dB","1MHz～4.2GHz  ","台",150,"一年","JJG 435-1986"]
[642,"通过式中功率计","1dB","1MHz～4.2GHz  ","台",150,"一年","GJB/J 3413-1998"]
["10、专业计量器具（ZY）"]
[643,"Co(60)治疗机",0.05,"(2.58×10－7～\n2.58×10－1)C/kg","台",800,"一年","JJG 1027-2007"]
[644,"X射线深部治疗机",{"v":0.05,"d":"5%"},"(60～250)kV","台",500,"一年","JJG 589-2001"]
[645,"医用加速器高能X辐射源",{"v":0.04,"d":"4%"},"(6～25)MV","项",4000,"一年","JJG 589-2001"]
[646,"医用加速器电子辐射源",{"v":0.04,"d":"4%"},"(2～35)MeV","项",4000,"一年","JJG 589-2001"]
[647,"X射线诊断机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(50～100)kV","台",350,"一年","JJG 393-2003"]
[648,"医用CT扫描仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"(2～15)LP/cm\n(0.1～8.0)mm分辨率","台",2500,"一年","JJG 961-2001"]
[649,"螺旋医用CT扫描机","10%  0.2mm","(2～15)LP/cm         (1～10)×Tmm","台",3200,"一年","JJG 961-2001"]
[650,"核磁共振仪","永磁型          （0.15～0.35)T","诊断用","台",2800,"一年","JJG(苏)71-2007 "]
[null,null,"常导型\n（0.25～0.75)T","诊断用",null,4000]
[null,null,"超导型\n（0.8～4.0)T","诊断用",null,6000]
[651,"数字减影X光机","±5.0%","(30～150)kV","台",2500,"一年","JJG 744-2004 "]
[652,"数字减影X射线辐射源","（0.2～1.4)mm","分辨力0.05mm","台",1350,"一年","JJG 744-2004 "]
[653,"医用激光源",null,"0.1mW～150W","台",250,"一年","JJG 581-1999"]
[654,"酶标仪",{"v":0.02,"d":"2%"},null,"台",600,"一年","JJG 861-2007"]
[655,"生化分析仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"生化指标","台",900,"一年","JJG 464-1996"]
[656,"血液分析仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"红细胞、白细胞、血红蛋白等","台",350,"一年","JJG 714-1990"]
[657,"血红蛋白仪 ","±5%","0~400g/l","台",100,"一年","JJG 714-1990"]
[658,"血凝仪","±10%","PT、TT、APTT","台",200,"一年","JJG 714-1990"]
[659,"血流变仪",0.01,"（0～1000）mPa.s","台",350,"一年","JJG 155-1991"]
[660,"血糖仪","（0～10)mmol/L","临床检验用","台",180,"一年","QTD YC06-2007"]
[661,"血氧监护仪",{"v":0.01,"d":"1%"},"(35～105)%","台",200,"一年","JJG(苏)85-2009"]
[662,"脉氧监护仪","±5.0%","(30～100)%","台",200,"一年","JJG(苏)85-2009"]
[663,"尿液分析仪","（0～150)mmol/L","临床检验用","台",500,"一年","JJF 1129-2005"]
[664,"血压表","一级","0～40kPa","台",20,"半年","JJG 270-2008"]
[665,"电子血压计","(静态)1级","0～40kPa","台",25,"一年","JJG 692-1999"]
[null,null,"(动、静态)1级","0～40kPa",null,40]
[666,"血压计标准器（表）",0.16,"0～50kPa","台",150,"半年","JJG 49-1999"]
[667,"血压监护仪","±0.5mmHg","0～500mmHg","台",250,"一年","JJG(苏)85-2009"]
[668,"眼压计","±8%","0～50mmHg","台",50,"一年","JJG 574-2004"]
[669,"呼吸机","±5.0%","0.160LPM","台",1800,"一年","JJF 1234-2010"]
[670,"氧气吸入器","±4.0%","0～10L/min","台",60,"一年","JJG 913-1996"]
[671,"人体秤","±8%","0~200kg","台",12,"一年","JJG 555-1996","含婴儿秤"]
[672,"医用输液泵、注射泵","±3%","(0～1500)ml/h","5测试点/台",{"v":350,"d":"350.0"},"一年","JJF 1259-2010","每增加一个测试点加收100元"]
[673,"标准体温计","±0.03℃","(35～44)℃","支",40,"两年","JJG 618-1999"]
[674,"工作用体温计标准",null,"(35～42)℃","点",12,"两年","JJG 618-1999"]
[675,"听力计",null,"（气导、骨导）\nⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型","只",500,"一年","JJG 388-2001"]
[676,"经颅多普勒仪","±5%","1~200cm/s","台",450,"一年","JJG（翼）077-2005"]
[677,"眼科A、B型超声波诊断仪","±10.0%","0～100mW","台",450,"一年","JJG 639-1998"]
[678,"B型超声波诊断仪",{"v":0.15,"d":"15%"},"0～10mW","台",400,"一年","JJG 639-1998","2个探头为基价，每增加1个探头加收200元。"]
[679,"彩色超声波诊断仪",{"v":0.1,"d":"10%"},"0～10mW","台",1900,"一年","JJG（苏）83-2009"]
[680,"脑电图机","±5%"," ","台",600,"半年","JJG 1043-2008","8通道为基价，增加1通道加收40元。"]
[681,"心电图机","±5%","1mV","台",500,"一年","JJG 543-2008"]
[682,"胎心仪","±5.0%",null,"台",200,"一年","JJG 394-1997"]
[683,"生命体征监护仪","±5.0%","0～40kPa","台",180,"一年","JJG 760-2003"]
[684,"除颤监护仪","±5.0%",null,"台",500,"一年","JJG（苏）77-2008"]
[685,"多参数监护仪",null,"血氧、血压、心电监护","台",800,"一年","JJG（苏）85-2009"]
[686,"心电监护仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"1mV","台",350,"一年","JJG 1016-2006"]
[687,"胎儿监护仪",{"v":0.05,"d":"5%"},"1mV","台",450,"一年","JJG 394-1997"]
[688,"高压注射泵","±5.0%","0.1～1000","台",320,"一年","JJG（苏）80-2008"]
[689,"酒精探测器","0.04mg/L","0～0.04mg/L","台",630,"一年","JJG 657-2006"]
[690,"数字胃肠机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(0.1～5.0)Lp/mm","台",2500,"一年","JJG 744-2004"]
[691,"模拟胃肠机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(0.1～5.0)Lp/mm","台",2500,"一年","JJG 744-2004"]
[692,"X光电透机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(0.1～3.0)Lp/mm","台",1350,"一年","JJG 744-2004"]
[693,"X光拍片机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(30～150)kV","台",1000,"一年","JJG 744-2004"]
[694,"CR拍片机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(30～150)kV","台",3200,"一年","JJG 744-2004"]
[695,"DR拍片机",{"v":0.1,"d":"10%"},"(30～150)kV","台",3200,"一年","JJG 744-2004"]
[696,"血气酸碱平衡分析仪","0.01级、±1.5%","（0～20)kPa","台",400,"一年","JJG 553-1988"]
[697,"毫瓦级超声功率计","±10%","功率：(1～500)mW","台",1000,"一年","JJG 665-2004"]
[698,"单光子发射计算机断层成像装置","±2mm","结节大小(4～18)mm","台",6000,"一年","JJG（苏） 81-2008","结节：断层热点源和冷点源"]
[699,"正电子发射断层成像装置","±2mm","结节大小(4～18)mm","台",11000,"一年","JJG（苏） 81-2008","结节：断层热点源和冷点源"]
[700,"X刀治疗系统",{"v":0.05,"d":"5.0%"},"(0～1000)cGy","台",3500,"一年","JJG 589-2008","耗材另收"]
[701,"伽马刀(γ-刀)治疗系统",{"v":0.05,"d":"5.0%"},"(0～1000)cGy","台",3500,"一年","JJG 1013-2006","耗材另收"]
[702,"CT机性能模体",null,"分辨力：(2～25)Lp/cm","套",2500,"一年","JJG 1026-2007 "]
[703,"磁共振性能模体",null,"分辨力：(2～15)Lp/cm","套",2500,"一年","JJG(苏)71-2007 "]
[704,"医用乳腺摄影系统",{"v":0.05,"d":"5.0%"},"管电压：(20～40)kV     空气比释动能：(0～500)mGy","台",2800,"一年","JJG（苏）82-2008"]
[705,"医用体外碎石装置","±3dB","功率：0.5MHz~15MHz","台",2800,"一年","GB 9706.22-2003 GB/T 16407-2006 \nYY 0001-2008"]
[706,"医用激光碎石机",{"v":0.1,"d":"10.0%"},"功率：(0～150)W","台",2800,"一年","JJG 581-1999"]
[707,"超声手术刀",null,"功率：(0～30)W","台",3500,"一年","JJG 806-1993"]
[708,"医用准分子激光治疗仪",{"v":0.1,"d":"10.0%"},"功率：(0～150)W","台",6000,"一年","JJG 581-1999 "]
[709,"血液透析机","±0.1\nmS/cm、±0.1℃、±1mmHg、±3%","电导率：(0～200)mS/cm 温度：(0～100)℃      压力：(-700～1900)mmHg流量：(100～2000)mL/min","台",2350,"一年","JJG（苏）94-2010"]
[710,"高频电刀","±5%、2级","功率：(1～500)W        漏电流：(1～100)μA","台",1500,"一年","JJF 1217-2009"]
[711,"麻醉机","±5%、±2%","潮气量：(0～2000)L/min 氧浓度：0%～100%      压力：(-2.5～12)kPa","台",2300,"一年","GB 9706.29-2006 \nYY 0320-2000"]
[712,"医用显示器","±8%","0~20000cd/m2","台",800,"一年","GB/T 18910.1-2002"]
[713,"微波治疗机",null,"功率：(0～250)W","台",1500,"一年","GB 9706.6-1992"]
[714,"医用理疗机",null,"声强：(0～100)mW/cm2","台",1000,"一年","YY/T 1090-2004 "]
[715,"超短波治疗机",null,"功率：(0～500)W","台",1000,"一年","YY 91087-1999 "]
[716,"生物显微镜","±10%","2倍~2000倍","台",500,"一年","GB/T 2985-2008"]
[717,"医用氧、中心供氧系统、中心吸引系统",null,"1、供氧系统气密性330/一段(50个终端)　　　　　　　　　　　2、供氧系统绝缘电阻280/点    　　　　    3、供氧系统终端流量220/终端　　　　　　　　　　　　4、供氧系统管道耐压544/点　           　 5、供氧系统报警装置110/只　         　   6、供氧系统氧含量指标　1340/样品(分子筛制氧氧浓度指标　1340/样品)　　　　　　　　　7、供氧系统供氧切换性能180/路　　　　　　　　　　8、供氧系统噪声声报警230/台　　　　　　　　　　　　9、供氧系统接地电阻390/点　      　　   10、吸引真空泵机自动启动　　","段",5000,"一年","YY/T 0187-1994 \nJJG 913-1996 "]
[718,"输液泵检测仪","±3%","(0～1500)ml/h","台",1500,"一年","JJG(苏)80-2008"]
[719,"血氧监护仪检测仪",{"v":0.02,"d":"2.00%"},"35%～100%","台",1000,"一年","JJG(苏)85-2009"]
[720,"血压监护仪检测仪","±1mmHg","(0～350)mmHg","台",1000,"一年","JJG(苏)85-2009"]
[721,"生物安全柜","压力:±6%\n温度:±1.5℃\n风速:±9%","压力：0～600Pa\n温度：0～60℃\n风速：0～50m/s","台",1600,"一年","YY 0569-2005 "]
[722,"X、γ辐射防护仪",null,"1μSv/h～1Sv/h","台",1500,"一年","JJG 393-2003 "]
[723,"X、γ辐射个人报警仪","±3%","1μSv/h～1Sv/h","台",1000,"一年","JJG 962-2001"]
[724,"X、γ环境监测仪","±15%","(0.1～100)µGy/h","台",2500,"一年","JJG 393-2003"]
[725,"X射线实时成像探伤机",null,"(20～60)Lp/cm","台",2800,"一年","JB/T 4730.2-2005\nJB/T 7413-1994 ","实际检测能力（10～60）Lp/cm"]
[726,"低本底α、β测量仪","﹤3.0%","0.15MeV～3.9MeV","台",2500,"一年","JJG 853-1993"]
[727,"放射性活度计","≤6.0%","(3.7×105～3.7×1010)Bq","台",2500,"一年","JJG 377-1998"]
[728,"α、β和γ表面污染仪","±25%","30keV～0.15MeV","台",1800,"一年","JJG 478-1996"]
[729,"通道式车辆放射性检测系统","≤6.0%","(1×105～1×108)Bq","台",10000,"一年","GB 15208.1-2005 \nGB/T 24246-2009"]
[730,"X射线安全检查仪（行李放射性及违禁物品检查系统）","≤5.0%","≥0.8×10-3s-1Bq-1","台",4000,"一年","GB 15208.1-2005"]
[731,"诊断水平剂量仪",{"v":0.05,"d":"5.0%"}," 0.2μGy/s～500mGy/s","台",2300,"一年","JJG 744-2004                   GB/T 19629-2005"]
[732,"治疗水平剂量计","±1%","0.02Gy/min～4Gy/min","台",2500,"一年","JJG 912-1996 "]
[733,"γ谱仪","≤20%","(10～1×104)Bq","台",2800,"一年","JJG 417-2006 "]
[734,"声波检测仪",0.005,"0-320mm","台",600,"一年","JJG 990-2004"]